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表一
	建设项目名称
	贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目

	建设单位名称
	南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司

	建设项目性质
	新建√  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	江苏省南京市江宁区宝鼎路8号

	主要产品名称
	导光膜、扩散膜、反射膜、棱镜膜、量子点膜

	设计生产能力
	扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2/a、导光膜150万m2/a、量子点膜50万m2/a

	实际生产能力
	量子点膜50万m2/a（已阶段性验收）、扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2/a（已阶段性验收，印刷工序除外），导光膜150万m2/a

	建设项目环评时间
	2019年4月18日
	开工建设时间
	2019年9月

	调试时间
	2026年5月—2026年6月
	验收现场监测时间
	2026年5月27日—2026年5月28日

	环评报告表审批部门
	原南京市江宁区环境

保护局
	环评报告表编制单位
	苏州科太环境技术

有限公司

	环保设施设计单位
	江苏师匠净化工程有限公司
	环保设施施工单位
	江苏师匠净化工程有限公司

	投资总概算
	28000万元
	环保投资总概算
	30万元
	比例
	0.1%

	实际总概算
	28000万元
	环保投资
	33万元
	比例
	0.11%

	验收监测依据
	《中华人民共和国生态环境法典》（自2026年8月15日起施行）
《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

《中华人民共和国水污染防治法》（自2008年6月1日起施行）；

《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行）；

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）

《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，（国环规环评〔2017〕4号）；

《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）；

《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）；

关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函〔2020〕688号，2020年12月13日）；
《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办〔2018〕34号）；
《贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目环境影响报告表》；
《关于贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目环境影响报告表的批复》（江宁环审〔2019〕106号）。

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1.废水

本项目不产生生产废水，食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水一起由厂区化粪池处理后接管至高新区污水处理厂三期工程，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准。
表1-1  项目废水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲
序号
污染物名称
污水综合排放标准
1
pH
6-9
2
COD
500
3
SS
400
4
NH3-N
45
5
TN
70
6
TP
8
7

动植物油

100

高新区污水处理厂排放尾水总氮、动植物油执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准，其余因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准Ⅳ类标准。具体见下表：

表1-2  污水处理厂尾水排放标准  单位：mg/L，pH无量纲

污染物

pH
COD
SS
NH3-N
TN

TP

动植物油

排放标准
6-9

30
5
1.5(3)*

12（15）*
0.3
1

注：*每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
2.废气
本项目有组织排放非甲烷总烃，排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值，厂界无组织非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中标准限值，具体如下：

表1-3  项目有组织大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

污染物排放监控位置

标准来源

非甲烷总烃

60
排气筒出口

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值
表1-4  厂区边界大气污染物无组织排放标准
污染物

监控浓度限值（mg/m3）

监控位置

标准来源

非甲烷总烃
4

边界外浓度最高点

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9
表1-5  厂区内非甲烷总烃无组织排放限值

污染物

监控点限值（mg/m3）

限值含义

无组织排放监控位置

标准来源
非甲烷总烃
6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2
20

监控点处任意一次浓度值

3.噪声
本项目位于声环境功能3类区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表：
表1-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别
标准限值（dB（A））
标准来源
昼间
夜间
3类
65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
注：昼间指每日06:00~22:00，夜间指22:00～次日06:00。
4.固体废物控制标准
本项目一般工业固废仓库需按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求进行建设；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。




表二
	工程建设内容：
1.项目由来

南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司（原名：南京贝迪电子有限公司）是一家从事研发、生产和销售多功能高分子材料的国家级高新技术企业。
2019年5月公司投资28000万元，建设贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目，项目完成后，形成年产扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2/a、导光膜150万m2/a、量子点膜50万m2/a的生产能力。该项目于2018年12月26日在南京市江宁区行政审批局备案并取得备案证，备案证号：江宁审批投备（2018）343号，项目代码：2018-320115-39-03-575858。于2019年4月18日取得原南京市江宁区环境保护局环评批复（江宁环审〔2019〕106号），2019年9月开工建设，2021年10月建成1800万m2/a扩散膜、反射膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）于2021年11月开展阶段性环境保护验收后正式投入生产，2021年11月建成50万m2/a量子点膜生产线，2021年12月开展阶段性环境保护验收后正式投入生产。现扩散膜、反射膜、棱镜膜生产线印刷工序及导光膜生产线也已建成，贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目已全部建设完成，公司拟开展项目整体竣工环境保护验收。本次验收范围为贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地整体验收。
2.地理位置与平面布置

（1）地理位置
南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司位于江苏省南京市江宁区宝鼎路8号，对照项目环评报告，建设项目地理位置未发生变动，项目地理位置图见附图1。

（2）周边概况

本项目位于南京市江宁区宝鼎路8号，项目所在地东侧隔帕威尔路为南京九一重型齿轮箱制造有限公司，南侧为蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司，西侧隔赤乌路为工业厂房，北侧隔宝鼎路为空地，项目周边500m范围内无环境保护目标，项目周边500m环境概况图见附图2。对照项目环评报告，建设项目周边环境情况基本没变。
项目车间平面布置图见附图3。
（4）环境保护目标

1）大气环境

项目厂界周边500m范围内无大气环境保护目标。

2）声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

对照项目环评报告，建设项目涉及环境保护目标情况未发生变化。

3.工程建设内容

（1）验收项目概况

项目名称：贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目；
建设单位：南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司；
行业类别：C2921塑料薄膜制造；
项目性质：新建；
建设地点：江苏省南京市江宁区宝鼎路8号；
投资总额：28000万元；

环保投资：33万元；
建设内容：建设生产厂房及辅助用房，规划总建筑面积约6.6万平方米；引进和购买光学膜裁切设备、新型显示材料生产设备、智能制造设备等；产品包括量子点膜、导光膜、棱镜膜、扩散膜、反射膜多种显示用光学膜，生产能力达2000万平方米。

工作制度：本项目年运行300天，一班制，每班工作8小时，年工作2400小时；
劳动定员：本项目员工定员300人，设有食堂，不设宿舍。

（2）验收项目产品方案

验收项目从事量子点膜、导光膜、棱镜膜、扩散膜、反射膜等制造，设计产能2000万m2/a，具体产品方案见下表：

表2-1  建设项目产品方案一览表
序号
产品名称

生产能力（万m2）
变动情况
环评设计产能
实际建设产能
1
反射膜
1800
1800
与环评一致
2
扩散膜
3
棱镜膜
4
导光膜
150
150
5
量子点膜
50
50
合计
2000
2000
/
（3）验收项目组成
本项目反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）和量子点膜生产线已开展阶段性环境保护验收，详见《贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目阶段性验收监测报告表》，本报告主要针对反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线开展验收工作，项目组成见下表：
表2-2  工程设计和实际建设内容一览表

类别

环评要求建设内容及规模

实际建设情况

环评相符性

建设内容

设计能力/设计规模

实际建设内容

设计能力/设计规模

主体

工程

反射膜、扩散膜、棱镜膜印刷工序
年加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2。
反射膜、扩散膜、棱镜膜印刷工序
年加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2。
与环评一致
导光膜
年产导光膜150万m2。

导光膜
年产导光膜150万m2。
量子点膜
年产量子点膜50万m2。

量子点膜
年产量子点膜50万m2。

已阶段性验收
辅助工程

办公区域
7554m2
办公区域
7554m2
与环评一致
公用

工程

给水
4500t/a，来自市政供水管网
给水
4500t/a，来自市政供水管网
排水
3600t/a，接管高新区污水处理厂
排水
3600t/a，接管高新区污水处理厂
供电
130万度/a，来自市政电网
供电
130万度/a，来自市政电网
环保

工程

废气

印刷废气
集气罩收集+活性炭吸附装置+20m高排气筒
废气
印刷废气
集气罩收集+二级活性炭吸附+27米高排气筒
排气筒高度增加
成型废气
无组织排放
成型废气
无组织排放
与环评一致

废水
生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理，一并接管至高新区污水处理厂
废水
生活污水经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理，一并接管至高新区污水处理厂
与环评一致
噪声

合理布局，增强车间密闭性，绿化隔声
噪声

合理布局，增强车间密闭性，绿化隔声
与环评一致
固体废物
一般工业固废仓库
50m2
固体废物
一般工业固废仓库
200m2
根据实际需要调整固废贮存设施规模，满足固废暂存需要
危废仓库
180m2
危废仓库
50m2
与原环评对照，本项目工程组成与环评设计基本一致，固废暂存设施建设规模略有变动，主要为危废仓库建设规模由180m2降低到50m2，一般工业固废仓库规模由50m2增加到200m2，满足厂区固体废物贮存需要；印刷废气有组织排气筒实际建设高度为27m。
（4）验收项目生产设施情况
本项目反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）和量子点膜生产线已开展阶段性环境保护验收，本报告主要针对反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线开展验收工作，印刷工序和导光膜生产线主要生产设施情况见下表：

表2-3  企业生产设备情况表

序号
设备名称
数量（台/套）

变动情况
环评设计数量
实际建设数量
1
印刷机
4
5（4备1用）
与环评设计一致，未发生变动
2
成型机
10
10
3
静电除尘机
5
5
4
膜片自动分拣设备
11
11
5
膜片全自动包装机
11
11
6
智能仓储系统
11
11
7
废料脱离自动化设备
11
11
8
监控开发软件系统
1
1
9
相机
11
11
10
Lenses 镜头
11
11
11
超声传感器
22
22
12
数据采集卡和开关控制器
11
11
13
导光膜螺杆挤出机
1
1
14
导光膜裁切机
1
1
本项目印刷工序和导光膜生产线主要生产设施与环评基本一致。

	原辅材料消耗及水平衡：

1.原辅材料消耗情况
本报告主要针对反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线开展验收工作，印刷工序和导光膜生产线主要原辅材料消耗量见下表：
表2-4  本项目原辅材料消耗情况表

序号

名称

形态
包装规格

使用量（t/a）
变化情况

环评设计用量
工况年用量
1
水性油墨
液态
0.5kg/盒

0.5
0.48
与环评基本一致
2
PC粒子
固态
20kg/袋

10.5
10
综上，本项目建成后，印刷工序和导光膜生产线原辅料使用情况与环评基本一致。

2.项目水平衡

本项目无生产废水产生，运营期用水主要为员工生活用水、食堂废水。项目用水平衡图如下：
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图2-1  本项目实际用水平衡图

	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）：
本报告主要针对反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线开展验收工作，主要工艺流程如下：
1.导光膜生产工艺流程
导光膜生产工艺流程图如下：
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图2-2  导光膜生产工艺流程图

工艺简述

成型：将PC粒子通过成型机压成导光膜，成型机温度约在 200℃。此工艺产生成型废气G1。

自动检测：此部分设有在线自动检查装置，可以在线快速检测产品是否合格，提高研发和生产效率。

裁切：根据客户所需的特殊形状和要求，把组合好的材料通过裁切机进行模具切割，改造裁切孔废脱离装置，提高孔废排除率，节约人力提高良率。此工序产生废边角料S1。

自动包装：采用静电除尘，吸附导光膜上异物（主要为粉尘），增加自动包装设备。此工序产生粉尘S2。

成品出货：按客户要求，进行包装并确保按时按需送达客户指定地点。

2.反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工艺
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图2-3  反射膜、扩散膜、棱镜膜生产工艺流程图

印刷：将镜片边角上印上少量字符，采用丝网印刷机，此工序产生印刷废气 G2，定期用酒精擦拭清洗，产生沾染性废物S3、废墨盒S4。
3.产污环节
反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线产排污情况见下表：
表2-5  本项目产污环节汇总表

类别

产污环节

编号

名称

主要污染物

治理措施

排放方式

废气

成型
G1
成型废气
非甲烷总烃
/
无组织排放
印刷
G2
印刷废气
非甲烷总烃
二级活性炭吸附
排气筒DA003
废水

员工生活
W4
生活污水
COD、SS、氨氮、总氮、总磷
化粪池
接管到高新区污水处理厂

食堂

/
食堂废水

COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油
隔油池

固废

裁剪
S1
废边角料
塑料膜
外售综合利用
合理处置，不外排

自动包装
S2
粉尘
灰尘
印刷
S3
沾染性废物
丝网、油墨等
委托有资质单位处置
S4
废墨盒
墨盒
废气处理
/
废活性炭
活性炭、有机废气
员工生活
/
生活垃圾
纸屑等
环卫清运
噪声

机械运行
N

噪声

等效A声级

减振、隔声、消声
/

4.项目变动情况

（1）变动情况
本项目反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）和量子点膜生产线已开展阶段性环境保护验收，本报告主要针对反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线印刷工序和导光膜生产线开展验收工作，与原环评对比，印刷工序和导光膜生产线的建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺。环境保护措施及公辅设施等均未发生变动，仅固废贮存设施建设规模略有变动。
①固废贮存设施中，由于现有项目对危废核算量较大，对危废仓库建设规模核算较大，实际建设过程，危废仓库建设面积由180m2降低到50m2；一般工业固废仓库规模由50m2增加到200m2，均可满足厂区固体废物贮存需要。

②印刷废气经收集处理后，有组织排放，排气筒实际建设高度为27m。

（2）变动性质分析

对照关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）的通知，逐项分析本项目变动情况，详见下表：

表2-6  变动情况分析一览表

类别

《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）

环评设计情况
项目实际情况

是否发生重大变动

性质

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
否

规模

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
否

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

不产生废水第一类污染物
不产生废水第一类污染物
否

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

设计加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
设计加工反射膜、扩散膜、棱镜膜1800万m2，生产导光膜150万m2
否

地点

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

建设地点江苏省南京市江宁区宝鼎路8号
建设地点江苏省南京市江宁区宝鼎路8号
否

生产工艺

6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

产品为反射膜、扩散膜、棱镜膜、导光膜
产品为反射膜、扩散膜、棱镜膜、导光膜，生产工艺与环评一致
否

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

物料汽车运输
物料汽车运输
否

环境保护措施

9

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

印刷废气活性炭吸附处理，成型废气无组织排放
印刷废气活性炭吸附处理有组织排放，排气筒实际建设高度为27m，成型废气无组织排放
否

10

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

厂区废水间接排放
厂区废水间接排放
否

11

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

无废气主要排放口
无废气主要排放口
否

12

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

验收项目噪声、土壤和地下水污染防治措施与环评一致

否

13

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置
一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置
否

14

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

/
/
否

通过对照分析可知，与环评设计情况对比，本项目未发生重大变动。
4.验收范围

本次验收范围为“贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目”建设内容，年产扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2/a、导光膜150万m2/a、量子点膜50万m2/a。




表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）：
1.废水

产生源：生活污水、食堂废水共3600t/a，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、TP、动植物油。
环评中治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理，食堂废水经厂区隔油池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
实际治理措施：生活污水经厂区化粪池预处理，食堂废水经厂区隔油池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
表3-1  项目废水产生、治理措施

废水类别

主要污染因子

防治措施

变化情况

环评要求的污染防治措施

实际落实情况

综合废水
pH、COD、SS、NH3-N、TP、动植物油
经厂区化粪池/隔油池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
经厂区化粪池/隔油池预处理，接管至高新区污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。
与环评要求一致

厂区雨污水排口照片如下
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污水排口标识牌
雨水排口标识牌
2.废气

产生源：本项目营运期产生的废气主要为成型过程中产生的成型废气和印刷工序产生的印刷废气。
环评设计治理措施为：成型废气在车间内无组织排放，印刷废气集气罩收集+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放。
实际治理措施：成型废气在车间内无组织排放，印刷废气集气罩收集+二级活性炭吸附处理后通过27m高排气筒DA003排放。

表3-2  项目废气主要污染物及治理措施

污染源
主要污染因子

防治措施

变化情况

环评要求的污染防治措施

实际建设内容
成型废气
非甲烷总烃
无组织排放
无组织排放
与环评一致
印刷废气
非甲烷总烃
集气罩收集+活性炭吸附处理后通过20m高排气筒排放
集气罩收集+二级活性炭吸附处理后通过27m高排气筒DA003排放
排气筒高度增加
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废气处理设施照片
废气排气筒照片
表3-3  项目废气治理设施活性炭参数
参数
参数
苏环办〔2022〕218号文件要求
相符性
TA003活性炭吸附装置
使用风量（m3/h）
2600
/
/
活性炭种类
蜂窝活性炭
/

/
单个箱体活性炭尺寸（m）
1.0*0.8*0.4*2层
/

相符
活性炭碘值（mg/g）
800
≥650
相符
比表面积（m²/g）
957
≥750
相符
过滤风速（m/s）
0.45
<1.2
相符
停留时间（s）
1.78
/
/
装填密度（g/cm³）
0.3
/
/
水分含量（%）
≤5
≤10
/
动态吸附量（%）
10
/
/
一次装填量（kg）
384
/
/
更换频次
3个月
不应超过累计运行500小时或3个月
相符
3.噪声

产生源：项目噪声主要来源是印刷机、导光膜螺杆挤出机、导光膜裁切机等机械设备噪声。

采取的噪声治理措施见下表：

表3-4  项目噪声主要污染物及治理措施

产生环节

主要污染因子

防治措施

变化情况

环评要求的污染防治措施

实际落实情况

设备运行噪声

噪声

合理布局，增强车间密闭性，绿化隔声
合理布局，增强车间密闭性，绿化隔声
与环评要求一致

4.固废

实际固体废物产生情况：

生活垃圾：垃圾箱收集，环卫部门日常清运。

一般工业固废：废边角料、粉尘外售综合利用；

危险废物：沾染性废物、废墨盒、废活性炭委托有资质单位处理。

表3-5  项目主要污染物及治理措施

固废属性
固废名称
废物类别
废物代码
危险特性
产生量（t/a）
处置措施
变化情况

环评预测
实际
环评设计
实际情况
生活垃圾

生活垃圾
SW64
900-099-S64
/
90
70
环卫清运
环卫清运
与环评一致

食堂垃圾
废油脂

SW61
900-002-S61
/
0.03
0.03
交由专业单位处置

交由专业单位处置

餐厨垃圾

SW61

900-002-S61

/
0.1
0.1
环卫清运

环卫清运

一般工业固体废物
废边角料
S17
900-003-S17
/
0.005
0.005
外售综合利用
外售综合利用
粉尘
S59
900-099-S59
/
0.001
0.001
危险废物

沾染性废物
HW49
900-041-49
T/In
0.001
0.001
危废库暂存并委托有资质单位处置
危废库暂存并委托有资质单位处置
废墨盒
HW49
900-041-49
T/In
0.001
0.001
废活性炭
HW49
900-039-49
T
1.51
1.786
固废贮存设施照片如下：
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危废仓库设置贮存场所标志
地面采用环氧地坪防渗
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设置导流沟、集液槽
照明灯及监控设施
5.风险防范措施
企业于2024年12月6日修编了应急预案，预案内容包含《贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目》全部内容。企业厂区采用雨污分流排水制，不排放生产废水，生活污水经厂区化粪池和污水处理设施预处理后接管到市政污水管网，公司雨水排放口已设置截止阀，发生事故时关闭截止阀防止事故废水流出厂外。公司厂区内储备1个250m3应急水囊及配套管阀，用于收集厂区事故废水。危化品库及危废仓库设置导流沟、集液槽。



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
（一）环境影响报告表主要结论

南京贝迪新材料科技股份有限公司贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目符合国家及地方产业政策要求，其选址位于赤乌路以东，宝鼎路以南，帕威尔路以西，蒂森克虏伯以北，符合南京市江宁经济技术开发区总体发展规划要求。各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。因此，从环保的角度看，本项目的建设是可行的。
（二）审批部门审批决定

南京贝迪新材料科技股份有限公司（原名：南京贝迪电子有限公司）∶

你单位报送的《贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》收悉，经研究，批复如下：

一、项目位于南京市江宁区赤乌路以东，宝鼎路以南，帕威尔路以西，蒂森克虏伯以北。该项目总投资28000万元，占地面积33376.46m2，项目建成后，年产镜片（反射膜+扩散膜+棱镜膜）1800万m2、导光膜150万m2、量子点膜50万m2。项目有职工300人，有职工食堂。根据《报告表》结论，在符合相关规划要求并落实《报告表》所提出的相关污染防治措施前提下，从环保角度分析，同意你公司按《报告表》所述进行建设。

二、在项目设计、建设及环境管理中应认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，并重点做好以下工作。

1、该项目实行雨、污分流。食堂废水经隔油池预处理、生活污水经有效措施处理达接管标准后，进入科学园污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。排污口须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理要求》（苏环控[97]122号文）的要求设置与管理。

2、该项目产生的有机废气经有效措施处理由20米高排气筒达标排放，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业标准。食堂油烟经油烟净化处理后由专用烟道高空排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。按环评要求设置卫生防护距离。
3、该项目施工期间应按照《南京市扬尘污染防治管理办法》及其他相关规定的要求采用有效措施降低噪声和防止扬尘，场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，按“智慧工地”要求规范施工，项目施工前十五日到我局进行排污申报。营运期应采用有效的减震隔音措施，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、废边角料、静电除尘粉尘外售其他单位回收利用；搅拌罐清洗废液、废活性炭、沾染性废物、废墨盒、丝网印刷板、废胶包装物收集后委托有资质单位处置；餐厨垃圾、废油脂委托专业单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、该项目建成后按规定完成环保专项验收。

三、本批复有效期5年。有效期内若本项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。
（三）主要环评建议及环评批复落实情况

主要环评批复落实情况见下表：
表4-1  环评批复意见落实情况

序号

主要环评批复内容

实际建设内容

批复相符性

1

该项目实行雨、污分流。食堂废水经隔油池预处理、生活污水经有效措施处理达接管标准后，进入科学园污水处理厂（已更名为高新区污水处理厂）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。排污口须按《江苏省排污口设置及规范化整治管理要求》（苏环控[97]122号文）的要求设置与管理。
本项目已落实雨污分流措施，食堂废水经隔油池预处理、生活污水经有效措施处理达到接管标准后，接管到高新区污水处理厂集中处理。
相符
2

该项目产生的有机废气经有效措施处理由20米高排气筒达标排放，VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB12/524-2014）中表2其他行业标准。食堂油烟经油烟净化处理后由专用烟道高空排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。按环评要求设置卫生防护距离。
本项目已按环评要求建设废气处理设施。

相符
3
该项目施工期间应按照《南京市扬尘污染防治管理办法》及其他相关规定的要求采用有效措施降低噪声和防止扬尘，场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，按“智慧工地”要求规范施工，项目施工前十五日到我局进行排污申报。营运期应采用有效的减震隔音措施，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
本项目营运期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。
/
4
废边角料、静电除尘粉尘外售其他单位回收利用；搅拌罐清洗废液、废活性炭、沾染性废物、废墨盒、丝网印刷板、废胶包装物收集后委托有资质单位处置；餐厨垃圾、废油脂委托专业单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运。
实际生产过程中产生的生活垃圾委托环卫清运；一般固废外售综合利用；危险废物委托有资质单位处理。
相符



表五
	验收监测质量保证及质量控制：

1.监测分析方法

本次验收废水、废气、噪声监测严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全程序的质量保证和控制。
本项目委托江苏天宸环境检测有限公司进行监测，监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前后经过校准。监测数据实行三级审核。废水、废气和噪声的监测分析方法、监测分析仪器如下：

表5-1  验收监测分析方法及监测仪器
样品名称
检测项目
检测标准（方法）名称
编号（含年号）
仪器名称
仪器型号
仪器编号
废水
pH值
水质 pH值的测定 电极法
HJ1147-2020
便携式PH计
SX751

XJ- 10-01
化学需氧量
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
HJ 828-2017
COD回流消解仪
JC-102型
FQ-01-03
悬浮物
水质 悬浮物的测定 重量法
GB/T11901-1989
万分之一天平
FA2004
FJ-11-01
总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 11893-1989
紫外可见光分光光度计
UV-5500
FJ-07-01
总氮
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
紫外可见光分光光度计
UV-5500
FJ-07-01
氨氮
水质 氨氮的测 定纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
紫外可见光分光光度计
UV-5500
FJ-07-01
动植物油
水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ 637-2018
红外分光测油仪
EP600
FJ-08-01
无组织废气
非甲烷总烃
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
气相色谱仪
GC9790Ⅱ
FJ-02-03
有组织废气
非甲烷总烃

固定污染物源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 38-2017
气相色谱仪
GC9790Ⅱ
FJ-02-03
噪声
工业企业厂界环境噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008
多功能声级计
AWA5688
XJ-08-01
2.水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，保证验收监测分析结果的准确可靠性，监测数据严格执行三级审核制度。

3.气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本项目废气严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）进行监测。监测前，按规定对采样系统的气密性进行检查，对使用的仪器进行流量和浓度校准，分析方法为认证有效方法。
4.噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加装防风罩。




表六
	验收监测内容：

本项目验收监测期间，废气、噪声监测点位、项目、频次如下：
表6-1  废气监测点位、项目、频次一览表
类别
测点位置

监测项目

布点个数

监测频次

有组织废气
DA003印刷废气排气筒进口、出口
非甲烷总烃

2
连续2天，每天3次

无组织废气
厂界
厂界上风向一个点位G1、下风向三个点位G2、G3、G4
非甲烷总烃
4

厂区内
厂房西门外1米处G5，厂房靠近危废仓库门口外1米处G6
非甲烷总烃
2
表6-2  废水监测点位、项目、频次一览表
测点位置

监测项目

布点个数

监测频次

污水排放口W1
pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油
1
4次/天，连续2天

表6-3  噪声监测点位、项目、频次一览表

污染种类

测点位置

监测项目

布点个数

监测频次
噪声
厂界东侧界外1m
Z1
昼间+夜间
4
连续2天，每天昼间、夜间各监测1次
厂界南侧界外1m
Z2
厂界西侧界外1m
Z3
厂界北侧界外1m
Z4
[image: image12.png]



图6-1  监测点位图


表七
	验收监测期间生产工况记录：

江苏天宸环境检测有限公司在2026.5.27~2026.5.28对本项目废气、废水和噪声进行了现场监测。在验收监测期间，企业正常工作，各类污染治理设施运转正常。满足该项目竣工环境保护验收检测条件。根据企业实际生产情况，工况记录见下表。
表7-1  验收监测工况记录表

监测日期

产品名称
环评设计生产能力

实际生产能力

生产负荷

2026.5.27
反射膜、扩散膜、棱镜膜
1800万m2/年（6万m2/天）
5.1万m2/天
85%
2026.5.28
4.8万m2/天
80%
2026.5.27
导光膜
150万m2/年（0.5万m2/天）

3000m2/天
60%
2026.5.28
4000m2/天
80%
注：验收项目年工作300天。

	验收监测结果：
1.废水监测结果

江苏天宸环境检测有限公司在2026.5.27~2026.5.28对本项目废水进行了采样监测，监测结果见下表：
表7-2  废水监测结果表
监测点位
监测日期
检测项目

采样日期和采样结果

接管标准

是否达标
①
②
③
④
污水排放口
2026.5.27
pH值（无量纲）

7.6（27.2℃)
7.7（27.5℃)
7.7（27.2℃)
7.7（27.3℃)
6~9
达标
COD（mg/L）

84
81
87
90
500
达标
悬浮物（mg/L）

35
28
32
23
400
达标
氨氮（mg/L）
16.8
16.4
16.6
16.8
45
达标
总氮（mg/L）

20.5
21.4
20. 1
22. 1
70
达标
总磷（mg/L）
1.47
1.51
1.44
1.45
8
达标
动植物油（mg/L）

0.17
0.18
0.16
0.20
100
达标
污水排放口
2026.5.28
pH值（无量纲）
7.7（26.5℃)
7.7（27. 1℃)
7.8（27.3℃)
7.8（26.9℃)
6~9
达标
COD（mg/L）
66
76
74
69
500
达标
悬浮物（mg/L）
37
30
39
35
400
达标
氨氮（mg/L）
15.8
15.3
15.6
15.0
45
达标
总氮（mg/L）
18.9
20.6
19.8
21.3
70
达标
总磷（mg/L）
1.16
1.24
1.22
1.18
8
达标
动植物油（mg/L）
0.33
0.33
0.30
0.29
100
达标
由上表可知，企业验收监测期间，企业废水接管口满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准。
2.废气监测结果
（1）有组织
江苏天宸环境检测有限公司在2026.5.27~2026.5.28对本项目有组织废气进行了现场监测，监测结果见下表：

表7-3  有组织废气监测结果表

检测点位

采样日期
检测项目

检测结果

标准限值
达标情况
①

②

③

DA003印刷废气排气筒进口（Q1）
2026.5.27
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
2.53
2.48
2.49
/
/
排放速率（kg/h）
0.006
0.006
0.006
/
/
2026.5.28
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
1.96
1.94
2.00
/
/

排放速率（kg/h）
0.005
0.005
0.005
/
/
DA003印刷废气排气筒出口（Q2）
2026.5.27
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
1.15
1.39
1.45
60
达标
排放速率（kg/h）
0.003
0.004
0.004
/
/
2026.5.28
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
1.32
1.37
1.40
60
达标
排放速率（kg/h）
0.003
0.003
0.003
/
/
验收监测结果表明，验收监测期间，验收项目有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中排放限值。
（1）无组织

江苏天宸环境检测有限公司在2026.5.27~2026.5.28对本项目无组织废气进行了现场监测，同时记录监测期间气象参数。无组织废气监测期间气象参数见下表：
表7-4  无组织废气监测期间气象参数表

采样日期

天气

风向

气温 (℃)

湿度（%）

气压（kpa)

风速（m/s）

2026.5.27

晴

东南

25.4

45

100. 1

2.8

晴

东南

26. 1

44

100.0

2.6

晴

东南

26.5

43

100.0

2.6

2026.5.28

晴

东南

27.9

48

100.4

2.6

晴

东南

28.4

45

100.3

2.6

晴

东南

29.0

41

100.3

2.5

本项目无组织废气监测结果见下表：

表7-5  无组织废气监测结果表

采样日期

检测项目

检测频次
单位

采样结果
排放限值（mg/m3）

是否达标

第一次
第二次
第三次
2026.5.27
非甲烷总烃
上风向监测点G1
mg/m3
0.33
0.34
0.34
4
达标

下风向监测点G2
0.64
0.61
0.70
达标

下风向监测点G3

0.89
0.94
0.90
达标

下风向监测点G4

0.60
0.72
0.70
达标

厂房西门外1米G5

0.52
0.59
0.58
6
达标

厂房靠近危废仓库门口外1米G6
0.68
0.59
0.66
达标

2026.5.28
非甲烷总烃
上风向监测点G1
mg/m3
0.32
0.30
0.32
4
达标
下风向监测点G2
0.62
0.66
0.63
达标
下风向监测点G3
0.85
0.87
0.94
达标
下风向监测点G4
0.70
0.71
0.74
达标
厂房西门外1米G5
0.54
0.45
0.47
6
达标
厂房靠近危废仓库门口外1米G6
0.59
0.62
0.64
达标
验收监测结果表明，在验收监测期间，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中标准限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准限值。

3.噪声监测结果

江苏天宸环境检测有限公司在2026.5.27~2026.5.28对本项目厂界噪声进行了监测，监测结果见下表：
表7-6  噪声监测结果  单位：dB（A）
采样日期

采样位置

监测时段
监测结果
标准限值
达标情况
2026.5.27
东厂界外1m（Z1）

昼间
57
65
达标
夜间
47
55
达标

南厂界外1m（Z2）

昼间
56
65
达标
夜间
46
55
达标

西厂界外1m（Z3）

昼间
57
65
达标
夜间
47
55
达标

北厂界外1m（Z4）

昼间
56
65
达标

夜间
47
55
达标
2026.5.28
东厂界外1m（Z1）

昼间
58
65
达标
夜间
46
55
达标

南厂界外1m（Z2）

昼间
59
65
达标
夜间
47
55
达标

西厂界外1m（Z3）

昼间
57
65
达标
夜间
46
55
达标

北厂界外1m（Z4）

昼间
58
65
达标

夜间
47
55
达标
验收监测期间，本项目厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），昼间≤55dB（A））。

4.总量核定
（1）废水总量核定
废水接管浓度取总排口各污染物最大监测浓度进行核算，详见下表：
表7-7  废水污染物总量核定结果表
废水量
污染物因子

监测浓度范围（mg/L）

最大浓度（mg/L）

实际排放量（t/a）
环评核定接管量（t/a）

3600
pH值
7.6~7.8（无量纲）
7.8（无量纲）
/

/

COD
66~90
90
0.324

1.296
悬浮物
23~39
39
0.1404

0.576
氨氮
15~16.8
16.8
0.0605

0.09
总氮
18.9~21.4
21.4
0.077

/
总磷
1.16~1.51
1.51
0.0054

0.0144
动植物油
0.16~0.33
0.33
0.0012
/
根据接管量考核指标可知，按最大浓度核算的各污染物接管量满足环评接管量要求。
（2）印刷工序废气总量核定

验收项目印刷工序年生产300天，每天工作8小时，年工作2400小时，依据有组织废气验收监测结果，结合各产污工序实际运行时间，核算印刷工序废气污染排放量如下：
表7-8  验收项目印刷工序废气污染物总量核定结果表
排气筒编号
污染物名称
监测浓度范围（mg/m3）
最大监测浓度（mg/m3）
平均排放速率（kg/h）
年排放时间（h）
工况排放量（t/a）
验收期间生产负荷（%）
折算满生产负荷排放量（t/a）
DA001
非甲烷总烃
1.15~1.45
1.45
0.0033
2400
0.0079
82.5%
0.0096
本项目反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）和量子点膜生产线已开展阶段性环境保护验收，根据阶段性环境保护验收监测报告，现有项目已验收工程废气污染物排放总量为非甲烷总烃0.0768t/a，项目废气污染物排放总量为非甲烷总烃0.0864t/a。
（3）验收项目污染物排放总量统计
验收项目废水废气污染物排放总量核算情况见下表：

表7-9  验收项目污染物总量核定结果表
类别

污染物名称
已验收工程实际排放量t/a
本次验收工程排放量t/a
项目实际排放总量t/a
环评核定量
是否满足环评要求
废气
有组织
非甲烷总烃
0.0768
0.0096
0.0864
0.6242
满足
污水
生活污水
水量

3000
3600
3600
3600
满足
COD
0.249
0.324
0.324
1.296
满足
悬浮物
0.162
0.1404
0.1404
0.576
满足
氨氮
0.0405
0.0605
0.0605
0.09
满足
总氮

/
0.077
0.077
/
/
总磷
0.0035
0.0054
0.0054
0.0144
满足
动植物油
/
0.0012
0.0012
/
满足
根据《贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目阶段性验收监测报告表》表，现有项目有组织废气非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的排放限值；有组织SO2、NOX、烟尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB32/3728-2019）表1排放浓度限值；无组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值。

废水接管浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），昼间≤55dB（A））。



表八

	验收监测结论

1.与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对比性分析
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
表8-1 不得提出验收合格意见情形的检查
政策文件
内容
本项目情况
结论
《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；
已按环境影响报告表及审批部门审批决定要求建成环境保护设施；并与主体工程同时投产使用；
满足验收合格条件
（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；
本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门的审批决定，满足重点污染物排放总量控制指标要求；
满足验收合格条件
（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；
本项目经批准后，未改变项目性质、规模、生产工艺和污染防治措施，未发生重大变动；
满足验收合格条件
（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；
本项目建设过程中未造成重大环境污染及重大生态破坏；
满足验收合格条件
（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；
企业已按照要求落实排污许可登记；
满足验收合格条件
（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；
本项目使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足主体工程需要；
满足验收合格条件
（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；
本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚；
满足验收合格条件
（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；
本项目验收报告基础资料齐全，无重大缺项、遗漏；
满足验收合格条件
（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。
本项目建设未违反其他环境保护法律法规和规章。
满足验收合格条件
2.验收监测结论
（1）废水监测结果与评价
在验收监测期间，厂区污水总排口废水的pH值在7.6~7.8（无量纲）之间，化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油最大排放浓度分别为90mg/L、39mg/L、16.8mg/L、21.4mg/L、1.51mg/L、0.33mg/L，废水总排放口排放的污染物满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B等级标准。

（2）废气监测结果与评价
项目有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。
（3）噪声监测结果与评价
验收监测期间，本项目厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

（4）固废
本项目生活垃圾环卫清运处理，一般工业固废废边角料、粉尘外售综合利用，危险废物沾染性废物、废墨盒、废活性炭委托有资质单位处理。

（5）总量
经核算，本项目废水COD、悬浮物、氨氮、总磷实际排放量分别为0.324t/a、0.1404t/a、0.0605t/a、0.0054t/a，均未超过环评核定污染物排放量。

本项目DA003排放的非甲烷总烃排放量为0.0096t/a，本项目反射膜、扩散膜、棱镜膜生产线（印刷工序除外）和量子点膜生产线已开展阶段性环境保护验收，根据阶段性环境保护验收监测报告，现有项目已验收工程废气污染物排放总量为非甲烷总烃0.0768t/a，项目废气污染物排放总量为非甲烷总烃0.0864t/a，未超过环评核定污染物排放量。

（5）验收结论
该项目执行了“三同时”制度，验收监测期间，各类环保治理设施运行正常，项目所测的各类污染物均达标排放，环评批复中的各项要求基本落实，该项目现有阶段性验收内容均符合验收要求，正常运行。本验收监测报告认为该项目正常投入使用、环保设备正常运行时，满足竣工环境保护验收条件，建议通过该项目竣工环境保护验收。
（6）建议
①加强职工的环保教育，增强职工的环保意识。
②企业在生产过程中加强监管，确保各环节的正常、稳定运行，保证各污染物的达标排放。
③做好固废管理工作，确保固废均妥善处置。




建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司       填表人（签字）：        项目经办人（签字）：
	建

设

项

目
	项目名称
	贝迪电子显示用光学膜智能制造生产基地项目
	项目代码
	2018-320115-39-03-575858
	建设地点
	南京市江宁区宝鼎路8号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C2921 塑料薄膜制造
	建设性质
	新建(改扩建(技术改造(修编(

	
	设计生产能力
	年产扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2、导光膜150万m2、量子点膜50万m2
	实际生产能力
	量子点膜50万m2/a（已阶段性验收）、扩散膜、反射膜、棱镜膜1800万m2/a（已阶段性验收，印刷工序除外），导光膜150万m2/a
	环评单位
	苏州科太环境技术有限公司

	
	环评文件审批机关
	原南京市江宁区环境保护局
	审批文号
	江宁环审（2019）106号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2021年1月
	竣工日期
	2026年5月
	排污许可证申领时间
	不需申领排污许可证

	
	环保设施设计单位
	江苏师匠净化工程有限公司
	环保设施施工单位
	江苏师匠净化工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	无排污许可证

	
	验收单位
	南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司
	环保设施监测单位
	南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司
	验收监测时工况
	正常工况

	
	投资总概算
	28000万元
	环保投资
	30万元
	比例
	0.1%

	
	实际总概算
	28000万元
	环保投资
	33万元
	比例
	0.11%

	
	废水治理（万元）
	0
	废气治理

（万元）
	32
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理

（万元）
	0
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	-
	新增废气处理设施能力
	-
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91320115679041529P
	验收时间
	2026.5.27-2026.5.28

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工业

建设

项目

详填）
	污染物
	原有排放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	3600
	3600
	
	3600
	3600
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	0.324
	1.296
	
	0.324
	1.296
	
	

	
	悬浮物
	
	
	
	
	
	0.1404
	0.576
	
	0.1404
	0.576
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	0.0605
	0.09
	
	0.0605
	0.09
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	
	0.077
	/
	
	0.077
	/
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	
	0.0054
	0.0144
	
	0.0054
	0.0144
	
	

	
	动植物油
	
	
	
	
	
	0.0012
	/
	
	0.0012
	/
	
	

	
	非甲烷总烃
	0.0768
	
	
	
	
	0.0096
	0.0096
	
	0.0864
	0.6242
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染 物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升

附图
附图1  地理位置图
附图2  周边概况图
附图3  车间平面布置图

附件

附件1  环评批复及前期阶段验收专家意见
附件2  排污许可登记回执
附件3  应急预案备案表
附件4  竣工及调试日期公示
附件5  工况说明
附件6  验收监测报告
附件7  危险废物处置合同及承诺
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生活/食堂用水
自来水
4500
化粪池/隔油池
3600
3600
高新区污水处理厂
秦淮河
3600
蒸发损耗900




