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	项  目  名  称：
	移动电源设备生产项目

	建设单位（盖章）：
	南京酷科电子科技有限公司
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[bookmark: _Toc14796][bookmark: pindex38]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	移动电源设备生产项目

	项目代码
	2607-320156-89-01-732880

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	江苏省南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路

	地理坐标
	（118度47分2.987秒，31度46分14.138秒）

	国民经济
行业类别
	C3969其他智能消费设备制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39——智能消费设备制造396

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	430
	环保投资（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	0.70%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地面积（m2）
	711.1m2

	专项评价设置情况
	[bookmark: bkReivew3122014]根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关要求，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	（1）规划名称：《江宁区陶吴片区工业集中区开发建设规划（2022~2035）》
审批机关：南京市人民政府
审批文件名称及文号：宁政复〔2018〕120号
（2）规划名称：《南京市江宁区国土空间总体规划（2021—2035年）》
规划审批机关：江苏省人民政府
审批文件名称及文号：苏政复〔2025〕3号

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《江宁区陶吴片区工业集中区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》
审查机关：南京市江宁生态环境局
审批文件名称：关于《江宁区陶吴片区工业集中区开发建设规划（2022~2035）环境影响报告书》的审查意见
审批文号：江宁环建字〔2022〕2号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: _Hlk61892052]2018年，为推动中小工业集中区转型发展，江宁区印发《江宁区中小工业集中区转型发展改革实施方案》（江宁委办发〔2018〕102号），明确“横溪街道陶吴工业集中区由江宁开发区托管进行产业更新”，2019年，南京空港经济开发区（江宁）管委会与横溪街道办签订《江宁开发区托管横溪街道陶吴工业集中区合作协议》，此后陶吴工业集中区纳入南京空港经济开发区管辖范围。本项目所在地位于江宁区横溪街道乐园路7号，属于陶吴工业集中区规划环评范围内，亦属于南京空港经济开发区管辖范围，由江宁经济技术开发区托管。
1. 与土地利用规划相符性分析
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号厂房内，租赁南京空港新动能建设发展有限公司的3号楼1层的部分空置厂房进行生产。根据《江宁区陶吴片区工业集中区开发建设规划（2022~2035）》并结合出租方提供的土地情况说明材料，项目用地性质为工业用地。
综上所述，本项目用地符合国家相关用地政策。
2. 与《南京市江宁区国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析
本项目位于江苏省南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，本项目位于城镇开发边界控制线范围内，不占用永久基本农田保护红线及生态保护红线。因此，本项目的建设符合《南京市江宁区国土空间总体规划（2021—2035年）》要求。





[bookmark: pindex110]
1

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	3. 与规划环评生态环境准入清单相符性分析
对照《江宁区陶吴片区工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》审查意见的生态环境准入清单，本项目相符性分析如下：
本项目建设与陶吴片区工业集中区生态环境准入清单相符性分析
	类别
	控制要求
	符合性分析
	相符性

	产业定位
	主导产业定位为高端装备制造、生命健康、现代物流等。
	本项目为移动电源设备生产项目，属于其他智能消费设备制造，属于陶吴片区工业集中区允许类建设项目
	相符

	鼓励引入
	1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图（2015年版）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。
2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。
3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。
	1、本项目属于C3969其他智能消费设备制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类。
2、本项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等可达到国际先进水平。
3、本项目属于移动电源设备生产项目，属于其他智能消费设备制造，符合工业集中区装备制造的产业定位。
	相符

	禁止引入
	总体要求：严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则》《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》《南京市建设项目环境准入暂行规定》《江宁区建设项目环境准入“负面清单”（2020版）》等文件要求。禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目。禁止引入《环境保护综合名录（2021年版）》明确的“高污染、高环境风险”项目。禁止引入不符合江苏省及南京市管理要求的“两高”项目。
高端装备制造：禁止单一金属表面处理及热处理加工项目；禁止引入涉及含氰电镀、含氰沉锌工艺的项目；禁止新增铸造产能项目，建设内容涉及铸造需满足产能置换要求；禁止酸性碳钢焊条制造项目；禁止影视录放设备制造。
[bookmark: sys1343940]生命健康：禁止引进化学原药合成生产项目；禁止引入采用珍稀动植物生产中成药项目；禁止引入P3、P4生物安全实验室、转基因实验室等环境风险较大、污染重的研发项目；禁止手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等淘汰和限制类产业。
其他：
[bookmark: sys136036]（1）禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；
[bookmark: sys1373239]（2）禁止新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目；禁止新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目；
（3）禁止建设采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目；
（4）禁止建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、水泥、玻璃、化工、酿造等污染严重的生产项目；
（5）禁止引入新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
	本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》江苏省实施细则、苏长江办发〔2022〕55号等文件的负面清单内，不属于“高污染、高环境风险”项目，不属于“两高”项目。
本项目不涉及高端装备制造行业中禁止工艺和禁止项目；不属于生命健康项目；不涉及溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的使用；不涉及生产废水排水量大于1000吨/日、不涉及重金属以及持久性有机污染物排放；不涉及使用落后工艺、生产设备；不属于造纸、制革、印染、水泥、玻璃、化工、酿造等污染严重的生产项目；不属于政策明令禁止的落后产能项目。

	相符

	空间布局约束
	1、集中区各类开发建设活动应符合国土空间规划等相关要求。
[bookmark: sys147053]2、合理产业布局，在集中区与周边居住区之间、生产设施与敏感目标间设置一定距离的防护绿地、生态绿地等隔离带。
[bookmark: sys148079]3、邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。
[bookmark: sys149040]4、符合本次评价提出的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相对应的管控要求。
	本项目用地为工业用地，符合国土空间规划等相关要求。
本项目不属于邻近生活区的生活用地，100m范围内无敏感目标。
[bookmark: sys152034]本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相对应的管控要求。
	相符

	污染物排放管控
	1、进一步开展管网排查，提升污水收集效率，禁止含汞、砷、镉、铬、铅等重金属的废水外排。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。
[bookmark: sys1567686]2、规划近期，集中区大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、VOCs排放量不得超过1.269吨/年、6.947吨/年、24.035吨/年、4.072吨/年。集中区工业废水污染物（排放量）：废水量、COD、氨氮、总氮、总磷排放量不得超过47.78万吨/年、23.958吨/年、2.410吨/年、7.271吨/年、0.256吨/年。
[bookmark: sys15713686]3、规划期末，集中区大气污染物：SO2、NOx、颗粒物、VOCs、HCl、苯、甲苯、二甲苯、硫酸雾排放量不得超过1.288吨/年、7.330吨/年、24.78吨/年、4.986吨/年、0.261吨/年、0.505吨/年、0.105吨/年、0.22吨/年、0.437吨/年。集中区工业废水污染物（排放量）：废水量、COD、氨氮、总氮、总磷排放量不得超过48.06万吨/年、14.417吨/年、0.721吨/年、7.208吨/年、0.144吨/年。
	本项目不涉及含汞、砷、镉、铬、铅等重金属废水；不涉及油烟。
各项污染物可在区域内平衡解决，不突破区域污染物排放总量。
	符合

	环境风险防控
	1、集中区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。
2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。
[bookmark: sys1642338]3、按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。
[bookmark: sys165068]4、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实集中区日常环境监测与污染源监控计划。
	本项目建成后将根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案并备案，落实风险防范措施，防止发生环境污染事故。
项目建成后将按照相关要求对危险废物进行全过程管理。落实本报告中的日常污染源监测计划。
	相符

	资源利用效率要求
	1、集中区水资源需求量为92.64万m3/a，规划期内集中区的水资源利用应不突破该水资源需求量要求。
2、集中区本轮工业用地规模需严格控制在154.52公顷，不得突破该规模。
3、禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。
[bookmark: sys1731838]4、执行国家和省能耗及水耗限额标准。强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
	[bookmark: bkReivew120814]本项目用地为租赁现有空置厂房建设生产，根据用地布局未突破用地规模要求；项目用水量较小，符合区域水资源规划要求；项目使用电作为能源，未采用高污染燃料。
	符合










[bookmark: pindex180]
	其他符合性分析
	1.产业政策相符性分析
本项目与产业政策相符性分析如下表：
产业政策相符性分析
	名称
	本项目内容及判定
	相符性论证

	《产业结构调整指导目录（2024年本）》
	本项目为移动电源设备生产项目，不属于目录中限制类、淘汰类项目。
	符合

	《环境保护综合名录（2021年版）》
	本项目产品不属于“两高”产品名录
	符合

	《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）
	[bookmark: sys195039]对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目

	《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》
	[bookmark: sys198039]对照《江苏省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目不属于“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目

	备案情况
	该项目于2026年7月22日获得南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心备案，备案证号：宁经政服备〔2026〕442号
	已取得审批部门立项文件


综上分析，本项目建设符合产业政策。
2.用地政策相符性分析
本项目与用地政策相符性见下表。
本项目与用地政策相符性一览表
	文件名称
	本项目情况
	相符性

	《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）
	本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，根据不动产权证，园区用地性质为工业用地，不属于文件中包含的限制和禁止事项。
	相符

	《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》
	本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，根据不动产权证，园区用地性质为工业用地，不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》目录范围内。
	相符


[bookmark: _Hlk61892080]3.与生态环境分区管控要求相符性分析
（1）生态保护红线
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号。对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市生态空间管控区域评估优化成果的复函》（苏自然资函〔2026〕169号），本项目所在地及评价范围不在其划定的生态保护红线、生态空间管控区范围内。与本项目距离最近的生态保护红线为位于项目东北侧的江苏南京上秦淮省级湿地公园，与项目所在地最近直线距离约为10.13km。本项目与江宁区生态保护红线分布图（2023年）见附图3。与本项目最近的生态空间管控区域是位于项目西北侧的东坑生态公益林，与项目所在地最近直线距离约为3.91km。本项目与江宁区生态空间管控区域分布图（2026年）见附图4。
[bookmark: sys219036]本项目于江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询结果见图1-1、图1-2。
[image: ]
图1-1 本项目距离最近生态保护红线查询截图
[image: 3f9d1f49-f8e1-4340-9129-f1f04b5d7606]
图1-2 本项目距离最近生态空间管控区域查询截图
[bookmark: bkReivew2060213]本项目建设不会导致区域生态空间保护区生态服务功能下降，不违背江苏省、南京市生态红线区域保护规划的要求。
（2）环境质量底线
[bookmark: sys2264258]环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据《2025年南京市生态环境状况公报》统计结果，项目所在地六项污染物均达标，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。
[bookmark: sys227084]本项目现状环境空气引用的监测点位TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准。
本项目废气、废水经处理后均能达标排放，高噪声设备通过采用合理布局、设备减振等措施后，厂界环境噪声达标排放，固体废物均得到有效处理。因此，本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
[bookmark: sys230045]本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，不新增用地，不突破区域用地规模要求。项目用水取自市政自来水，用电来源为市政供电，项目运营期间用水、用电量较小，故不会突破区域资源利用上线要求。
（4） 环境准入负面清单
本项目与环境准入负面清单相符性见下表。
建设项目与环境准入负面清单相符性一览表
	序号
	名称
	内容
	相符性

	1
	《市场准入负面清单（2025年版）》
	本项目不在该负面清单中
	相符

	2
	关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）
	本项目不在该负面清单中
	相符


综上分析，本项目不在上述所列环境准入负面清单中。
4.与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，属于江苏省重点流域长江流域，其管控要求与本项目相符性分析见下表。
与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析
	管控类别
	重点管控要求
	本项目情况
	相符性

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
	根据上文分析，本项目符合相关产业政策要求。
	相符

	
	2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	[bookmark: bkReivew142216]本项目不占用国家生态保护红线和生态空间管控区域。
	相符

	
	3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
	[bookmark: sys264031][bookmark: bkReivew3172056]本项目为移动电源设备生产项目，不属于文件要求的禁止建设项目。
	相符

	
	4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
	[bookmark: sys268041][bookmark: bkReivew2013556]本项目为移动电源设备生产项目，不属于文件要求的禁止建设的码头项目及过江干线项目。
	相符

	
	5.禁止新建独立焦化项目。
	本项目为移动电源设备生产项目，不属于独立焦化项目。
	相符

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
	本项目已向南京市江宁生态环境局申请总量，废水污染物由江宁区水减排项目平衡，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。
	相符

	
	2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	
	

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
	本项目为移动电源设备生产项目，企业已落实必要的环境风险防范措施。
	相符

	
	2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	
	相符

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目为移动电源设备生产项目，不属于化工、尾矿库项目。
	相符


综上，本项目符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的要求。
[bookmark: sys295035]5.与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性分析
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，通过查询江苏省生态环境分区管控综合服务系统，本项目所在位置属于江宁区陶吴片区工业集中区，为重点管控单元。
[image: ]
[bookmark: sys298032]图1-3 本项目所在位置在江苏省生态环境分区管控综合服务系统截图
本项目与南京市江宁区重点管控单元（江宁区陶吴片区工业集中区）生态环境准入清单的相符性分析见下表。
[bookmark: sys300033]与《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）相符性分析
	环境管控单元名称
	生态环境准入清单
	本项目情况
	相符性

	江宁区陶吴片区工业集中区
	空间布局约束
	（1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。
（2）优先引入：高端装备制造、生命健康、现代物流等主导产业。
[bookmark: sys309046][bookmark: sys3098936]（3）禁止引入：新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅重金属废水的项目和持久性有机污染物的项目；涉及含氰电镀、含氰沉锌工艺的项目；化学原药合成生产项目；采用珍稀动植物生产中成药项目；P3、P4生物安全实验室、转基因实验室等环境风险较大、污染重的研发项目；手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等淘汰和限制类产业。
[bookmark: sys310050][bookmark: sys3105077]（4）生态防护空间：合理产业布局，在集中区与周边居住区之间设置一定距离的防护绿地、生态绿地等隔离带。邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。
	本项目符合规划和规划环评及其审查意见相关要求。
本项目为移动电源设备生产项目，本项目不排放含汞、砷、镉、铬、铅重金属废水的项目和持久性有机污染物的项目，不属于禁止引入项目。
本项目100m范围内不涉及敏感目标
	符合

	
	污染物排放管控
	（1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。
（2）加强企业清洁生产水平，减少HCl、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾等特征污染物排放。
	本项目废水、废气、噪声均采用有效处理措施处理后达标排放，各类固废均得到妥善处置，污染物排放量较小，对周边环境影响较小；项目污染物排放总量满足江宁区污染物总量管控要求。
	符合

	
	环境风险防控
	（1）完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，加强环境应急能力保障建设。
（2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。
[bookmark: sys3252438]（3）按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。
[bookmark: sys326050]（4）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。
	本项目实施后，建设单位拟制定风险防范措施，完善应急措施并组建应急管理队伍。
企业将按要求设置危废库，规划贮存管理。
本项目实施后，企业将落实排污自行监测计划。
	符合

	
	资源利用效率要求
	（1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。
（2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。
[bookmark: sys335041]（3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。
（4）禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。
	本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均能达到同行业先进水平，项目将严格按照国家和省能耗及水耗限额标准执行，企业将强化清洁生产理念，提高资源能源利用效率。
本项目不涉及高污染燃料。
	符合


综上，本项目符合《南京市生态环境分区管控实施方案》（2024年更新版）的要求。













[bookmark: pindex352]
	其他符合性分析
	6.环保政策相符性分析
本项目与环保政策相符性分析见下表：
环保政策相符性分析
	名称
	内容及要求
	判定内容
	相符性论证

	《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》省政府令第199号
	根据管理办法第二十一条，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放。
	本项目运行过程中产生有机废气的工序，废气经车间密闭收集，减少了挥发性有机物的排放。
	符合

	关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办〔2014〕128号）
	鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业不低于75%。
	本项目不属于有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业。本项目电池燃烧废气经收集后无组织排放。
	符合

	省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）
	工程机械整机制造和零部件加工企业。主要涉及喷漆、流平、烘干修补等产生VOCs生产工序的企业，使用的涂料、清洗剂、胶粘剂等原辅材料均使用《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。
	本项目不涉及涂料、清洗剂、胶粘剂等原辅材料使用。
	符合

	关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）
	大力推进源头替代
全面加强无组织排放控制
推进建设适宜高效的治污设施
深入实施精细化管控
	
	符合

	《关于进一步加强涉VOCs建设项目环评文件审批有关要求的通知》宁环办〔2021〕28号
	（一）严格标准审查
环评审批部门按照审批权限，严格加强排放标准审查。有行业标准的，严格执行行业标准要求，无行业标准的，应执行国家、江苏省相关排放标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），并执行厂区内VOCs特别排放限值。
	本项目产生的VOCs废气向江宁区申请总量，已取得总量控制指标。
污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的规定。
	符合

	
	（二）严格总量审查
市生态环境局、各派出局总量管理部门严格排放总量审查（含各行政审批局负责审批的建设项目）。VOCs排放量优先采用国家大气源清单统计数据。涉及新增VOCs排放（含有组织、无组织排放）的建设项目，在环评文件审批前应取得排放总量指标，并实施2倍削减替代。对未完成VOCs总量减排任务的区（园区），暂缓其涉新增VOCs排放的建设项目审批。具体按照我市相关总量管理要求执行。
	
	符合

	
	（三）全面加强源头替代审查
[bookmark: sys39315136]环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求（附表），优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。
	本项目不涉及使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料。
	符合

	
	（四）全面加强无组织排放控制审查
涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。
生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求的前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。
加强载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件的管理，动静密封点数量大于等于2000个的建设项目，环评文件中应明确要求按期开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作，严格控制跑冒滴漏和无组织泄漏排放。
	本项目电池燃烧废气经车间密闭收集后无组织排放，收集效率为95%
	符合

	
	在项目建设过程中涉及使用涂料、油漆、胶黏剂、油墨、清洗剂等含VOCs产品的，环评文件中应明确要求企业优先使用符合国家、省和本市要求的低（无）VOCs含量产品。同时，鼓励企业积极响应政府污染预测预警，执行夏季臭氧污染错时作业等要求。
	本项目不涉及涂料、油漆、胶黏剂、油墨的使用
	符合

	
	做好“以新带老”要求的落实。涉VOCs排放的新、改、扩建项目，要贯彻“以新带老”原则，鼓励现有项目的涉VOCs生产工艺、原辅材料使用、治理设施按照新要求，同步进行技术升级，逐步淘汰现有的低效处理技术。
做好与排污许可制度的衔接。将排污许可证作为落实固定污染源环评文件审批要求的重要保障，结合排污许可证申请与核发技术规范和污染防治可行技术指南，严格建设项目环评文件审查。
做好管理部门的沟通协调。环评审批、大气管理、现场执法等部门应形成合力，进一步加强环评审查、总量平衡、事中事后监管、排污许可证核发及证后监管等工作协作，切实加强VOCs污染的管理。
	本项目拟采取的各项污染防治措施可行，项目完成后，应对照《排污许可管理条例》等文件要求进行排污许可的申报。
	符合

	《优先控制化学品名录》（第一批、第二批、第三批）
	《优先控制化学品名录》重点识别和关注固有危害属性较大，环境中可能长期存在的并可能对环境和人体健康造成较大风险的化学品。对列入《优先控制化学品名录》的化学品，应当针对其产生环境与健康风险的主要环节，依据相关政策法规，结合经济技术可行性，采取以下一种或几种风险管控措施，最大限度降低化学品的生产、使用对人类健康和环境的重大影响。
一、纳入相应环境管理名录；
二、实施清洁生产审核及信息公开制度；
三、实行限制措施
	本项目不涉及使用《优先控制化学品名录》（第一批、第二批、第三批）物质，后期按照要求进行环境风险管控。
	符合

	《省生态环境厅关于加强重点管控新污染物及优先控制化学品环境管理工作的通知》（苏环办〔2023〕314号）
	一、落实《重点管控新污染物清单》环境风险管控措施。
二、落实《优先控制化学品名录》环境风险管控措施。
三、落实《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》要求。
四、加强新化学物质环境管理。
	对照《重点管控新污染物清单（2023年版）》《有毒有害水污染物名录》《有毒有害大气污染物名录》，本项目不涉及上述管控污染物的使用
	符合

	《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评〔2025〕28号）
	二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目
各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。
三、加强重点行业涉新污染物建设项目环评
（一）优化原料、工艺和治理措施，从源头减少新污染物产生。
（二）核算新污染物产排污情况。
（三）对已发布污染物排放标准的新污染物严格排放达标要求。
（四）对环境质量标准规定的新污染物做好环境质量现状和影响评价。
（五）强化新污染物排放情况跟踪监测。
（六）提出新化学物质环境管理登记要求。
	本项目不涉及使用新污染物
	符合




























	
	7.安全风险辨识内容
根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求：
“企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治措施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。”
本项目不涉及“脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、粉尘治理、RTO焚烧炉”环境治理设施，涉及“污水处理”环境治理设施。
本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。


















2、 [bookmark: _Toc27511][bookmark: pindex460]建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目由来
南京酷科电子科技有限公司成立于2016年5月13日，注册地址为南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层。
南京酷科电子科技有限公司拟投资430万元，租赁南京空港新动能建设发展有限公司位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号的现有厂房，建设移动电源设备生产项目。企业拟购置电池测试仪、高温箱等国产设备31套，建设1条移动电源设备生产线，并对厂房进行装修改造。项目完成后，形成年产12万只移动电源设备。该项目已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会政务服务中心备案（项目代码：2607-320156-89-01-732880，备案文号：宁经政服备〔2026〕442号，备案证见附件3）。
根据项目备案文件，本项目主要产品为移动电源设备，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的C3969其他智能消费设备制造。根据《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”中的“全部（仅分割、焊接、组装的除外）”，因此本项目按照要求编制报告表。
项目环评类别判定表
	环评类别
项目类别


	报告书
	报告表
	登记表

	三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39

	79
	智能消费设备制造396
	/
	全部（仅分割、焊接、组装的除外）
	/


2.项目概况
项目名称：移动电源设备生产项目；
建设单位：南京酷科电子科技有限公司；
行业类别：C3969其他智能消费设备制造
项目性质：新建；
建设地点：南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号；
投资总额：430万元；
职工人数：本次新增5人，不设置食堂、宿舍；
工作制度：年工作250天，单班制，每班8小时；
3.建设内容
（1）产品方案
本项目主要进行移动电源设备的生产，同时对外提供移动电源设备检测服务。本项目产品方案如下：
本项目产品方案一览表
	生产线名称
	产品名称
	规格型号
	产品标准
	产品照片
	生产/测试能力（只/年）
	设计年工作时间

	移动电源设备生产线
	移动电源
	内置‌25000mAh‌电芯
	《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》（GB31241-2022）；《移动电源安全技术规范》（GB47372）
	[image: ]
	12万
	2000h

	对外测试线
	移动电源
	锂离子
	/
	[image: ]
	4800（仅含对外测试量）
	2000h


（2）项目组成
本项目工程组成分别见下表。
工程组成一览表
	类别
	建设名称
	设计能力/设计规模
	备注

	主体工程
	生产区
	面积41m2，新建1条移动电源设备生产线，形成年产12万只移动电源设备的能力
	租赁现有厂房，新建移动电源设备生产线

	
	测试区
	面积118.6m2
	租赁现有厂房，为生产配套

	
	办公区
	面积10m2
	

	仓储工程
	原料仓库、成品仓库
	位于车间北侧，面积83m2
	/

	公用工程
	给水
	64.9t/a
	依托园区给水管网

	
	排水
	50t/a
	依托园区排水管网

	
	供电
	5万kW·h/a
	依托园区供电管网

	环保工程
	废水
	规范化排污口，1个
	依托园区现有设施

	
	
	化粪池
	

	
	噪声
	设备减振、厂房隔声
	新建

	
	固废
	一般固废暂存区
	位于车间北部，面积5m2
	新建

	
	
	危废贮存点
	位于测试区，面积0.5m2
	新建

	
	环境风险
	[bookmark: bkReivew3012251]配备一定的应急物资，如灭火器、消防栓、防毒面具、堵水气囊、应急水囊等。
	新建


4.原辅材料
本项目主要原辅料见下表。
本项目主要原辅料消耗表
	序号
	原料名称
	成分
	形态
	包装规格
	使用量t/a
	最大储存量t
	使用工序
	贮存位置

	1 
	外壳
	ABS+PC
	固
	/
	12.5万个
	10万个
	组装
	原料仓库

	2 
	电池组
	锂离子电芯
	固
	/
	12.5万只
	1.5万只
	
	

	3 
	塑料配件
	ABS+PC
	固
	/
	12.5万个
	10万个
	
	

	4 
	线材
	铜
	固
	/
	12.5万根
	10万个
	
	

	5 
	电子元器件
	芯片、晶体、PCB板
	固
	/
	50万颗
	25万颗
	
	

	6 
	外来移动电源
	锂离子电芯
	固
	/
	4800只
	1200只
	测试
	

	7 
	丙烷
	纯度≥99.5%
	气
	40L/瓶
	200L
	80L
	测试
	车间防爆柜


主要原辅料理化性质一览表
	名称
	CAS号
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒性

	ABS
	/
	[bookmark: bkReivew2173551]丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。熔融温度在217~237℃，热分解温度在270℃以上。具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点。
	易燃
	无资料

	PC
	25037-45-0
	聚碳酸酯，闪点：167.2℃，可用温度：-40℃-135℃，热变形温度：135℃，熔点：220-230℃，沸点：450.6℃，不溶于水，密度：1.2g/cm3，对稀酸、稀碱以及多数中性盐溶液具有良好的耐化学腐蚀性。在220–230℃以上开始发生热分解，释放出CO₂和酚类产物。聚碳酸酯属于可燃高分子材料，燃烧时会释放CO、CO₂及酚类等气体，但其阻燃性优于许多通用塑料（如聚乙烯、聚丙烯）
	可燃但具自熄性‌材料
	LD50：2500-5000mg/kg（大鼠经口）

	丙烷
	74-98-6
	无色液化气体，纯品无臭。熔点：-189.7℃，沸点：-42.1℃，相对密度（水=1）：0.58（-44.5℃），相对蒸气密度（空气=1）：1.6，燃烧热：-2217.8KJ/mol，临界温度：96.8℃，临界压力：4.25MPa，闪点：-104℃，引燃温度：450℃，爆炸上限：9.5%，爆炸下限：2.1%，微溶于水，溶于乙醇、乙醚。
	易燃
	LD50：5800mg/kg（大鼠经口）


5.主要生产设备
本项目营运期主要设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（台/套）
	使用工序

	1 
	电池重物冲击试验机
（重物冲击）
	GX-5066
	1
	测试检验

	2 
	精密温控型电池短路试验机
（高温短路测试）
	GX-6055-NT
	1
	

	3 
	电池针刺（挤压）试验机
（针刺测试）
	GX-5067-T30
	1
	

	4 
	电池热冲击试验箱
（热冲击测试）
	GX-3020-BL150
	1
	

	5 
	鼓风干燥箱
	GX-GF-2150B
	2
	

	6 
	电池防爆试验箱
	GX-FB-200
	1
	

	7 
	电池低气压试验箱
（低气压测试）
	GX-3020-ZC40
	1
	

	8 
	高温试验箱
（高温短路测试）
	GX-3020-672
	1
	

	9 
	可程式高低温试验箱
（电性能、DCR测试）
	GX-3000-672LB40
	4
	

	10 
	高温箱
	WGW-400L—380V
	1
	

	11 
	电池测试仪
（电性能、电池容量）
	CE-6024A-5V75A
	3
	

	12 
	电池测试仪
	CT-4008Tn-5V6A-S1-W
	1
	

	13 
	电池测试仪
	CE-6008n-30V30A-HF
	2
	

	14 
	电池测试仪
	CE-4056Q-5V30A-SR
	4
	

	15 
	电池测试仪
	CT-4064Q-5V15A-S1-W
	1
	

	16 
	可程式恒温恒湿试验机
	HD-E702-408K40
	1
	

	17 
	暗室接地系统
	/
	1
	

	18 
	暗室稳压电源
	50Hz
	1
	

	19 
	暗室变频变压电源
	60Hz
	1
	

	20 
	3M暗室辐射测试系统
	/
	1
	

	21 
	CE传导测试系统
	/
	1
	

	22 
	燃烧试验机
	YH-8820ULD
	1
	

	合计
	32
	/


6.水平衡
本项目用水主要为生活用水、泡电池水，不涉及地面清洗，地面仅需进行简单清扫。
（1）生活用水
本项目拟定职工5人，参照《江苏省城市生活与公共用水定额》（2019年修订），本项目用水系数取50L/（d·人），全年工作250天，则生活用水量为62.5t/a。废水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为50t/a。生活污水经园区化粪池预处理后接管至空港污水处理厂进一步处理，处理达标后尾水排入云台山河。
（2）泡电池水
本项目设置1个200L水桶用于浸泡电池，放电，泡电池水每月更换一次，因此用量为2.4t/a，考虑损耗量为10%，则产生的泡电池废液量为2.16t/a。


本项目水平衡图（t/a）
7.周围环境状况及平面布置
（1）周围环境状况
本项目位于江宁空港经济开发区横溪街道乐园路7号，建设项目西侧隔乐园路为华源园艺，南侧为通用钢构香港通用设备物资交易中心，东侧隔园区内部路为恒铭达精密公司，北侧为园区内部企业；具体项目周边环境保护目标分布图见附图8。
（2）平面布置情况
[bookmark: bkReivew1073234]本项目位于江宁空港经济开发区横溪街道乐园路7号，本项目租用园区3号楼1层的厂房进行移动电源设备生产，厂房北侧自西向东为弱电机房、原料仓库、成品仓库；中部设置生产区及办公区；南侧设置测试区，一般固废暂存区位于车间北部。具体园区内部平面布置图见附图6，车间平面布置图见附图7。


	[bookmark: pindex794]工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程、产污环节分析
本项目为新建项目，建设单位租用已建厂房，施工期仅涉及厂房改造、新设备的安装调试，施工简单，且时间短，施工期环境影响较小，因此本次评价不对施工期污染源强做进一步分析。
运营期工艺流程：
本项目主要进行移动电源设备的生产，并对外提供电芯检测服务。电芯测试线测试内容与移动电源设备测试内容基本一致，因此不再单独进行描述。
1.移动电源设备生产工艺


图2-3 移动电源设备生产工艺流程及产排污节点图
工艺流程简述：
组装：对外购的电池组进行预检，检验电池组的空载电压、回路导通，排查虚焊、短路情况。预检产生的不合格品直接退回生产厂家。将检验合格的电池组安装在塑料外壳中，定位固定，并装配电子元器件、线材及塑料配件。该过程为人工、纯物理组装，不涉及胶粘、焊接工艺。该过程会产生S1废包装材料。
测试检验：检测样品来源于两部分，一部分来自生产线产品的抽样检测，抽样比例约33%，数量约4万只；另一部分来自外来的送样检测，数量约4800只。测试检验内容包括电性能、环境可靠性能、安全性能测试等方面。电性能测试包括分容测试、倍率测试、不同温度DCR测试、不同温度循环测试；环境可靠性能包括高低温放电测试、不同温度存储测试；安全性能测试包括针刺测试、挤压测试、跌落测试、高温短路测试、热冲击测试、过充、强放测试、重物冲击测试、低气压测试、温度冲击测试、加速度冲击测试、振动测试。检测合格移动电源设备半成品进入下一步组装，检测不合格品（含外来送样）浸泡在泡电池水桶中进行放电，最终委外处置。该过程会产生S2废电池电芯、S3泡电池废液、N噪声。
另外测试过程中加热、过充或短路的方式会触发电池热失控，导致电芯安全阀开启，甚至会导致火灾事故。该过程产生G1燃烧废气。
[bookmark: bkReivew2142751]电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等其他组件组成，燃烧过程中，电解液、电池材料中胶粘剂会受热分解产生氟化物、非甲烷总烃，正负极材料中粉体喷射产生颗粒物。电池检验过程若发生燃烧，检测人员应及时使用水基型灭火器灭火，该过程会产生S4消防废液、S5报废灭火器瓶。
包装入库：人工对组装的移动电源设备半成品进行目检，对不合格产品进行手动调整，最后再装配塑料配件及外壳，入库。
其他未说明的产污环节：
员工办公会产生生活污水W1、生活垃圾S6。危废贮存点会产生危废贮存废气G2。
本项目建成后，营运期产排污情况如下表2-7。
产污环节一览表
	类别
	编号
	名称
	产生环节
	主要污染物
	处置方式
	排放去向

	废气
	G1
	燃烧废气
	测试检验
	非甲烷总烃、氟化物、颗粒物
	/
	无组织排放

	
	G2
	危废贮存废气
	危废贮存
	非甲烷总烃
	/
	无组织排放

	废水
	W1
	生活污水
	员工生活
	COD、SS、氨氮、总氮、总磷
	化粪池
	空港污水处理厂

	固废
	S1
	废包装材料
	组装
	线材、纸
	一般固废仓库暂存，合规处置
	合理处置，不排放

	
	S2
	废电池电芯
	测试检验
	电池、电芯
	泡水桶暂存，作为一般固废合规处置
	

	
	S3
	泡电池废液
	测试检验
	电池废液
	危废暂存点贮存，合规处置
	

	
	S4
	消防废液
	测试检验
	消防废液
	
	

	
	S5
	报废灭火器瓶
	测试检验
	灭火器瓶
	委托资质单位回收
	

	
	S6
	生活垃圾
	职工办公
	生活垃圾
	环卫清运
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁厂房一直处于闲置状态，因此，不存在原有污染情况及主要环境问题。




[bookmark: _Toc19152][bookmark: pindex889]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	[bookmark: _Toc290294172][bookmark: _Toc406300007][bookmark: _Toc289849777][bookmark: _Toc256153126][bookmark: _Toc283219813][bookmark: _Toc256153127]1.大气环境质量现状
[bookmark: _Hlk43559175]（1）基本污染物
建设项目所在地环境空气质量功能区划为二类，根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为319天，同比增加5天，达标率为87.4%，同比上升1.6个百分点。其中，达到一级标准天数为114天，同比增加2天；未达到二级标准的天数为46天，主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为27.1μg/m3，达标，同比下降4.2%；PM10年均值为47μg/m3，达标，同比上升2.2%；NO2年均值为23μg/m3，达标，同比下降4.2%；SO2年均值为6μg/m³，达标，同比持平；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m³，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为159μg/m3，达标，同比下降1.9%，超标天数32天，同比减少6天。
1. 达标区判定一览表
	污染物
	评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	（GB 3095-2012）浓度限值
（μg/m3）
	（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值*
（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27.1
	35
	30
	90.3
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	47
	70
	60
	78.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	23
	40
	40
	57.5
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	60
	10
	达标

	CO
	日均浓度第95百分位数
	0.9mg/m3
	4mg/m3
	4mg/m3
	22.5
	达标

	O3
	日最大8小时浓度第90百分位数
	159
	160
	160
	99.4
	达标


注：*自《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）实施之日起至2030年12月31日，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值。
根据《2025年南京市生态环境状况公报》统计结果，项目所在地六项污染物均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准限值，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。
（2）其他污染物：TSP
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关规定，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据或补充现状监测。根据本项目污染物产生排放情况，选取TSP为特征污染物。
1）监测布点
本项目TSP现状监测数据引用南京力升动力科技有限公司委托江苏迈斯特环境检测有限公司的环境空气检测结果，报告编号：MST20240909020-1，监测点位G1位于上穆村，该点位位于项目所在地西南方向约2.9km。监测时间为2024年9月17日—2024年9月23日，引用数据监测点位在本项目周边5km范围内，且监测时间在3年内，引用项目现状监测数据是有效的。
监测点位布设见下图。
[image: ]
图3-1  项目引用监测点位相对项目位置图
2）监测时间及频次
监测时间为2024年9月17日—2024年9月23日，连续监测7天。
3）监测结果及评价
环境空气质量现状监测结果见表3-2。


其他污染物环境空气质量现状监测结果
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准/μg/m3
	监测浓度范围/mg/m3
	最大浓度
占标率/%
	超标率/%
	达标
情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	上穆村G1
	总悬浮颗粒物
	日均值
	300
	0.162-0.187
	62
	0
	达标


由上表分析结果可知，TSP日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准中的限值要求。
2.地表水环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体状况为优，纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类及以上）比例100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。
[bookmark: sys995042]园区生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网接管至空港污水处理厂，尾水排放至云台山河。
[bookmark: bkReivew142700]根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》，云台山河为Ⅲ类水质目标。为了了解项目附近地表水环境现状，本次云台山河现状监测数据引用《南京江宁经济技术开发区环境影响评价区域评估报告》中的数据，具体监测断面和监测因子见下表。监测时间为：2024年8月7日—8月9日，连续监测3天，引用数据为近3年内监测数据，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用要求，引用可行。
地表水环境质量现状监测断面和监测因子
	编号
	名称
	断面名称
	监测因子
	监测时段

	W4-1
	云台山河
	空港污水处理厂排口上游500m
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、氟化物
	2024.8.7~2024.8.9

	W4-2
	云台山河
	南区污水处理厂上游约500米
	
	

	W4-3
	云台山河
	南区污水处理厂下游约1000米
	
	


区域地表水水质现状监测数据汇总表（mg/L，pH 无量纲）
	断面
	项目
	pH
	COD
	氨氮
	总磷
	氟化物

	W4-1
	最小值
	7.5
	8
	0.504
	0.06
	0.81

	
	最大值
	7.6
	9
	0.527
	0.07
	0.91

	
	Ⅲ类水质标准值
	6-9
	20
	1.0
	0.2
	1.0

	
	最大单因子指数
	0.3
	0.45
	0.527
	0.35
	0.91

	
	超标率
	0
	0
	0
	0
	0

	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是

	W4-2
	最小值
	7.6
	7
	0.382
	0.01
	0.5

	
	最大值
	7.7
	10
	0.408
	0.04
	0.52

	
	Ⅲ类水质标准值
	6-9
	20
	1.0
	0.2
	1

	
	最大单因子指数
	0.35
	0.5
	0.408
	0.2
	0.52

	
	超标率
	0
	0
	0
	0
	0

	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是

	W4-3
	最小值
	7.7
	7
	0.370
	0.03
	0.44

	
	最大值
	7.8
	8
	0.391
	0.04
	0.5

	
	Ⅲ类水质标准值
	6-9
	20
	1.0
	0.2
	1

	
	最大单因子指数
	0.4
	0.4
	0.391
	0.2
	0.5

	
	超标率
	0
	0
	0
	0
	0

	
	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是


根据地表水环境质量现状监测结果，监测期间云台山河监测断面各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。
3.声环境质量现状
根据《2025年南京市生态环境状况公报》，全市监测区域声环境点534个。城区区域声环境均值55.0dB，同比下降0.1dB；郊区区域噪声环境均值52.7dB，同比上升0.4dB。
全市监测道路交通声环境点247个。城区道路交通声环境均值为66.8dB，同比下降0.3dB；郊区道路交通声环境均值64.8dB，同比下降0.9dB。
全市功能区声环境监测点20个，昼间达标率为96.9%，夜间达标率为90.9%。
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界周边50m内均无声环境保护目标，因此无须进行噪声监测。
4.生态环境
本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境目标，无需进行生态现状调查。
5.电磁辐射
本项目属于C3969其他智能消费设备制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。
6.地下水、土壤环境
本项目采取合理的分区防渗措施，正常状况下无地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境保护目标
	根据现场勘查，建设项目周围主要环境保护目标情况具体如下。
1.大气环境保护目标情况
根据现场踏勘情况，本项目厂界周边500m范围内大气环境保护目标见下表。
大气环境保护目标一览表
	名称
	UTM坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	桃红小区
	668264.99
	3516324.72
	居民
	人群健康
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区
	W
	450

	南京理工大学继续教育学院（横溪校区）
	668417.44
	3516760.28
	师生
	
	
	NW
	410


2.声环境保护目标情况
根据现场勘查，本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境保护目标情况
本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境保护目标情况
[bookmark: sys1206033]本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，不新增用地。


	污染物排放控制标准
	1.废气排放标准
[bookmark: sys121024107]本项目排放废气因子为非甲烷总烃、颗粒物、氟化物。厂界污染物非甲烷总烃、颗粒物、氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。详见表3-6、表3-7。
无组织大气污染物排放标准
	无组织排放限值
	标准来源

	污染物
	监控点
	浓度mg/m3
	

	颗粒物
	边界外浓度最高点
	0.5
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	非甲烷总烃
	
	4
	

	氟化物
	
	0.02
	



厂区内无组织排放标准
	污染物项目
	监控点限值（mg/m3）
	限值含义
	无组织排放
监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


2.废水排放标准
本项目生活污水经园区化粪池处理，接管至空港污水处理厂，pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及NH3-N、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。空港污水处理厂尾水主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440—2022）表1中C标准、表4标准后排放至云台山河。
本项目接管标准及空港污水处理厂尾水排放标准具体见下表。
废水排放标准限值  单位：mg/L pH无量纲
	序号
	污染物
	接管标准
	污水处理厂排放标准

	1 
	pH
	6~9
	6-9

	2 
	COD
	500
	50

	3 
	SS
	400
	10

	4 
	NH3-N
	45①
	4（6）②

	5 
	TP
	8①
	0.5

	6 
	TN
	70①
	12（15）②


注：①执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准；
②每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
3.噪声排放标准
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，根据《南京市声环境功能区划（2026年修订版）》，项目所在地位于声环境功能区3类区，因此企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准见下表。
[bookmark: _GoBack]《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间/dB（A）
	夜间/dB（A）

	3
	65
	55


4.固体废物
[bookmark: bkReivew153431]本项目一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求执行。

	总量
控制
指标
	根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为：
（1）废气
本项目建成后，新增废气VOCs0.0026t/a、颗粒物0.0188t/a，废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。
（2）废水
[bookmark: sys1300069]本项目建成后新增废水排放量50t/a，新增COD外排量0.0025t/a、氨氮外排量0.0003t/a，废水污染物由江宁区水减排项目平衡。
（3）固废
固体废物分类收集，妥善暂存，合理处置，无需申请总量。
本项目污染物排放情况见表3-10。
污染物产生、排放汇总表
	类别
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	无组织废气
	非甲烷总烃
	0.0026
	0
	0.0026

	
	颗粒物
	0.0188
	0
	0.0188

	
	氟化物
	0.0004
	0
	0.0004

	废水
	废水量
	50
	0
	50

	
	COD
	0.0225
	0.0045
	0.018/0.0025

	
	SS
	0.0175
	0.0105
	0.007/0.0005

	
	氨氮
	0.0018 
	0
	0.0018/0.0003

	
	总磷
	0.0003
	0
	0.0003/0.00003

	
	总氮
	0.003
	0
	0.003/0.00075

	固废
	一般固废
	1.455
	1.455
	0

	
	危险废物
	2.166
	2.166
	0

	
	生活垃圾
	0.625
	0.625
	0


注：A/B，A为接管量，B为最终外排量






[bookmark: _Toc22252][bookmark: pindex1376]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境影响和保护措施
	本项目在现有厂房中建设，现有厂房已经建成，施工期涉及的施工内容主要为设备安装、调试，不涉及室外土建施工，施工周期较短，在施工过程中产生的污染物相对较少，对周围环境的影响较小。

	运营期环境影响和保护措施
	1.废气
（1）源强分析
1）电池燃烧废气G1
本次评价考虑锂离子电池燃烧废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃、氟化物，各污染物产生量计算如下：
本项目使用的主要是锂离子电池中的三元锂电池，三元锂电池由正极材料、负极材料、电解液、隔膜、外壳和其他组件组成，电池生产过程中使用胶黏剂（PVDF、SBR等）将活性物质粘接在铜箔或铝箔上。
本次评价选取典型磷酸铁锂电池组成成分进行分析：正极40%（其中镍钴锰酸锂92%、PVDF 5%、导电炭黑3%）、负极26%（石墨：95%、导电剂1.5%、SBR 2.5%、CMC羧甲基纤维素钠1%）、电解液14%（有机溶剂92%、电解质盐（LiPF6等）6%、添加剂2%）、外壳13%（铝壳）、隔膜7%（PE、PP-PE）。
电解质盐LiPF6受热分解成PF5和LiF，PF5不稳定，会与空气中的水反应生成磷酸和氟化物；胶黏剂为PVDF、SBR、CMC，胶黏剂PVDF在高温下氧化分解产生二氧化碳、氟化物，SBR、CMC在高温下氧化分解产生二氧化碳和水。
电解质LiPF6受热分解方程式如下：
LiPF6 LiF+PF5↑       PF5+4H2O→H3PO4↑+5HF↑
分子量 152         26  126        126   72     98    100
胶黏剂PVDF受热分解方程式如下：
(CH2CF2)n +2nO2 →2nHF+2nCO2
分子量                 64n  64n    40n   88n
胶黏剂SBR受热分解方程式如下：
[(C4H6)m(C6H5CHCH2)]n+(5.5mn+10n)O2→(4mn+8n)CO2+(3mn+4n)H2O
胶黏剂CMC受热分解方程式如下：
[bookmark: bkReivew13322][image: ]根据企业提供的信息，锂离子电池发生火灾的电池量为0.1t/a。
[bookmark: bkReivew163705]根据企业提供的电池燃烧参数，本次评价考虑燃烧过程，电解液中有机溶剂的20%受热挥发（以非甲烷总烃计），则非甲烷总烃废气产生量为0.0026t/a；本次评价考虑电池内正极镍钴锰酸锂、导电炭黑、石墨等粉体的30%在热失控过程中喷射形成颗粒物，则颗粒物产生量为0.0188t/a；本次评价考虑电池内20% LiPF6、PVDF 物料受热分解，根据受热分解方程式计算可得，电解质及胶黏剂受热分解过程氟化氢产生量为（以氟化物计）0.0004t/a。燃烧废气经燃烧试验机自带的管道收集后无组织排放。
2）危废贮存废气G2
本项目产生的危废主要是泡电池废液，废液本身含挥发物质较少且贮存时采取桶进行密封包装。根据《关于进一步加强涉VOCS建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）以及关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）的相关要求；对于使用物料VOCS含量（质量比）低于10%的工序，且单个排口VOCS（以非甲烷总烃计）初始排放速率＜1kg/h，可不采取无组织排放收集措施。因此本项目危废暂存废气产生量极小，本次不进行定量核算。









[bookmark: pindex1400]
	运营期环境影响和保护措施
	本项目主要污染物源强核算见下表。
本项目大气污染物源强核算一览表
	产污编号
	产生工序
	污染物
	核算方法
	物料名称
	物料年用量t
	产污系数
	污染物产生量t/a
	收集方式
	收集效率%
	有组织产生量t/a
	无组织产生量t/a

	G1
	测试检验
	非甲烷总烃
	产污系数、物料衡算
	电解液有机溶剂
	0.0128
	20%
	0.0026
	管道收集
	/
	/
	0.0026

	
	
	颗粒物
	
	镍钴锰酸锂、导电炭黑、石墨等
	0.627
	30%
	0.0188
	
	/
	/
	0.0188

	
	
	氟化物
	
	LiPF6、PVDF
	0.0028
	/
	0.0004
	
	/
	/
	0.0004

	G2
	危废贮存
	非甲烷总烃
	产污系数
	危废量
	不定量计算


本项目大气污染物无组织排放情况详见下表。
本项目大气污染物无组织产排情况表
	面源名称
	产生工序
	污染物名称
	工作时间h/a
	产生情况
	处理措施
	收集效率%
	处理效率%
	排放情况
	面源参数

	
	
	
	
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	面源面积m2
	面源高度m

	生产厂房
	测试检验
	非甲烷总烃
	500
	0.0052 
	0.0026 
	/
	/
	/
	0.0052 
	0.0026 
	711.1
	3

	
	
	颗粒物
	
	0.0376 
	0.0188 
	
	
	
	0.0376 
	0.0188 
	
	

	
	
	氟化物
	
	0.0007 
	0.0004 
	
	
	
	0.0007 
	0.0004 
	
	











[bookmark: pindex1525]
	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	（2）废气污染防治措施可行性分析
1）大气环境保护措施
本项目电池燃烧废气经设备自带管道收集后无组织排放，危废贮存废气无组织排放。


图4-1 本项目废气处理流程图
2）无组织排放的可行性分析
本项目无组织排放的废气污染物主要为电池燃烧废气、危废贮存废气。
针对上述无组织废气，拟采取的控制措施如下：
①测试检验操作应尽可能减少敞开式操作；
②加强操作工的培训和管理，减少人为的无组织挥发量的增加；
③加强废物的密闭贮存及转移管理。
[bookmark: sys154330107]综上，在落实上述措施后，本项目无组织废气排放对环境影响较小。厂界污染物非甲烷总烃、颗粒物、氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值。因此本项目无组织废气治理措施可行。
（3）监测计划
企业行业类别为C3969其他智能消费设备制造，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），企业废气监测计划如下：
本项目废气监测计划表
	类型
	监测位置
	监测项目
	频次

	废气
	无组织
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、氟化物
	1次/年

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1次/年


（4）大气环境影响分析结论
[bookmark: sys1562058][bookmark: sys15625890]根据《2025年南京市生态环境状况公报》统计结果，项目所在地六项污染物均达标，项目所在区域为城市环境空气质量达标区。根据引用的现状监测数据结果，TSP日均值浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，也满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）二级标准中的限值要求。
综上，在落实本项目提出的污染防治措施的前提下，建议企业在日常运营过程中加强管理，以减轻项目对周围大气环境的影响，对周围大气环境影响较小。
2.废水
[bookmark: sys1565045]本项目生活污水经园区化粪池处理后进入市政污水管网接管至空港污水处理厂，尾水排放至云台山河。
（1）源强分析
1）生活污水
本项目新增劳动定员为5人，每年工作250天，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2019年修订）中的相关用水定额，本项目选取用水量标准为50L/（人*d），则生活用水量62.5t/a，产污系数以0.8计，生活污水产生量为50t/a。污染物为COD450mg/L、SS350mg/L、NH3-N 35mg/L、TP6mg/L、TN60mg/L。
本项目水污染物产生排放情况见下表。
本项目水污染物产生、处理情况表
	污水种类
	产生量
	治理设施
	接管量
	排放去向

	
	污染物
名称
	产生浓度mg/L
	产生量
t/a
	
	污染物名称
	接管浓度mg/L
	接管量t/a
	

	生活污水
50t/a
	COD
	450
	0.0225
	化粪池
	COD
	360
	0.018
	空港污水处理厂

	
	SS
	350
	0.0175
	
	SS
	140
	0.007
	

	
	NH3-N
	35
	0.0018 
	
	NH3-N
	35
	0.0018 
	

	
	TP
	6
	0.0003
	
	TP
	6
	0.0003
	

	
	TN
	60
	0.003
	
	TN
	60
	0.003
	


本项目水污染物排放情况表
	污水种类
	接管量
	治理设施/去向
	外排量
	排放去向

	
	污染物名称
	接管浓度mg/L
	接管量
t/a
	
	污染物名称
	外排浓度mg/L
	外排量t/a
	

	本项目废水50t/a
	COD
	360
	0.018
	接管至空港污水处理厂
	COD
	50
	0.0025
	云台山河

	
	SS
	140
	0.007
	
	SS
	10
	0.0005
	

	
	NH3-N
	35
	0.0018 
	
	NH3-N
	6
	0.0003 
	

	
	TP
	6
	0.0003
	
	TP
	0.5
	0.00003 
	

	
	TN
	60
	0.003
	
	TN
	15
	0.00075
	


（2）排污口基本情况
废水排放口基本情况见下表：
废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	产生工序
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水
	办公生活
	COD、SS、NH3-N、TP、TN
	空港污水处理厂
	间断排放，排放期间流量稳定
	TW001
	化粪池
	厌氧
	DW001
	是
	√企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口



废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理位置
	废水排放量（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度°
	纬度°
	
	
	
	
	名称
	污染物
种类
	排放标准限值（mg/L）

	1
	DW001
	118.785509
	31.771636
	50
	空港污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放
	-
	空港污水处理厂
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	4（6）①

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	12（15）①


注：①每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。
（3）治理措施技术可行性分析
1）化粪池
化粪池工作原理为：主要通过格栅截留污水中的粗大悬浮物和漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差，本项目化粪池停留时间为24h，因此，化粪池对COD的去除效率在15%～20%，对SS的去除效率在40%～60%，对NH3-N和TP几乎没有处理效果。
2）接管至空港污水处理厂的可行性分析
空港污水处理厂位于南京市空港工业园北部，将军大道西侧、云台山河南岸，服务范围为爱陵路以西、宁丹高速以东、云台山河以南、信城大道以北。污水处理厂总处理规模为4万m3/d，采用“粗格栅/提升泵房+细格栅/沉砂池+改良A2O+二沉池+转盘滤池+紫外消毒”工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A排放标准，尾水排放至云台山河。
[image: ]
图4-6 空港污水处理厂工艺流程图
本项目建成后全厂废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TN、TP等指标，均可达到接管标准，因此，本项目废水经污水处理系统预处理后接入空港污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。
①水量可行性分析
空港污水处理厂二期总规模4万t/d，目前污水处理厂尚余6000t/d，本项目完成后，废水排放量约为50t/a（0.1t/d），仅占污水处理厂剩余处理能力的0.002%，能够满足要求。
②管网、位置可行性分析
本项目位于南京市江宁经济技术开发区横溪街道乐园路7号，本项目在现有厂房内进行，依托现有管网，区域污水管网已经铺设到位，项目污水能够排入空港污水处理厂。
综上所述，本项目废水排放量在水质、水量上均满足空港污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、接管要求等方面分析本项目废水具有接管可行性。故本项目废水经处理达标后接管至空港污水处理厂，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440—2022）表1中C标准后排入云台山河，对周围水环境影响较小。
（4）监测计划
本项目实施后，例行监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关频次要求执行。
废水监测计划表
	类别
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	综合废水
	废水总排口
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮
	1次/年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）


（5）地表水环境影响分析
[bookmark: sys18403534]本项目采取“雨污分流、清污分流”。雨水经雨水管网收集排入市政雨水管网；本项目生活污水经化粪池处理进入市政污水管网接管至空港污水处理厂。本项目废水可达到空港污水处理厂接管标准，且本项目水量较小，不会影响污水处理厂处理负荷，综上所述，本项目的污水得到合理处置，对受纳水体云台山河影响较小，不会改变其水环境功能级别，水质功能可维持现状。
3.噪声
（1）源强
本项目无土建施工期，因此主要声环境影响来自生产时设备噪声；本次产噪设备主要为电池重物冲击试验机等，其设备噪声值约75dB，上述噪声源均为固定源，均位于室内，噪声源强调查具体见表4-9。
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	工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内最近边界距离/m
	室内最近边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产厂房
	电池重物冲击试验机
	75
	基础减振，厂房隔声、选低噪声设备
	44.17
	10.27
	1
	17.18
	68.62
	昼间
	26
	42.62
	1


注：以厂界西南角为坐标原点，原点坐标为（E118.783723，N31.770437）。
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	（2）噪声治理措施
本项目的噪声源主要为生产工艺上设备运行噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），为降低生产设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采用的噪声治理措施：
1）规划防治对策
从建设项目的选址、规划布局、总图布置和设备布局等方面进行调整，高噪声设备尽可能远离声环境保护目标、优化建设项目布局。
2）噪声源控制措施
①在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量地选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。
②本项目高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约20dB（A）左右。
3）管理措施
提出噪声管理方案，制定噪声监测方案。
确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；加强管理，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区流动声源（汽车），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。
（3）噪声环境影响分析
1）噪声环境影响分析
①室内声源
A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
[bookmark: sys1922036]Lpli(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij —室内j 声源i 倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
C.计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
[bookmark: sys1928036]Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
[bookmark: sys1929036]Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N 个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i 倍频带的隔声量，dB；
D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下：
[image: ]
式中：
Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。
②室外声源
室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为：
[image: ]
式中：
Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0 处的声压级，dB；
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式中：
Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0) ——参考位置r0 处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
③噪声贡献值计算公式
[image: ]
式中：
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T ——用于计算等效声级的时间，s；
N ——室外声源个数；
ti ——在T时间内i声源工作时间，s；
M ——等效室外声源个
tj ——在T时间内j声源工作时间，s。
2）噪声预测结果及评价
企业不夜间生产，厂界噪声预测值见表4-10。
厂界噪声预测结果（单位：dB(A)）
	时段
	项目
	点位

	
	
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	昼间
	贡献值
	39.24
	40.60
	40.51
	40.79

	
	标准限值
	65
	65
	65
	65

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标


由于本项目所在车间为租赁厂房的其中一部分，西侧无单独的厂界，因此以车间所在厂房整体的西侧作为厂界，车间的东、南、北侧作为厂界。
综上所述，经采取合理布局、厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施后，各噪声源对厂界的影响值较小。项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。
（3）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声监测频次为一季度开展一次。
噪声监测计划表
	监测位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界四周外1m
	昼间连续等效A声级
	1季度/次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准










[bookmark: pindex2011]
	运营期环境影响和保护措施
	4.固体废物
（1）固体废物源强分析
本项目固体废弃物种类主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。生活垃圾由环卫统一清运；一般工业固废在一般固废仓库暂存，合规处置；危险废物暂存在危废贮存点处，定期合规处置；报废灭火器瓶定期委托资质单位回收。
生活垃圾：
本项目新增员工人数为5人，项目办公人均生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，年工作250天，则产生量为0.625t/a，由环卫部门统一清运。
一般工业固体废物：
1） 废包装材料
本项目组装过程会产生废包装材料，产生量约0.05t/a。
2） 废电池电芯
测试检验过程中产生的废电池电芯产生量约1.4t/a。
危险废物：
1） 泡电池废液
车间设置水桶暂存电池，会产生泡电池废液，根据前文计算，泡电池废液产生量为2.16t/a。
2） 消防废液
本项目灭火会产生消防废液，根据企业提供资料，灭火器规格为3L/瓶，年用量为2瓶，约产生6L/a（约0.006t/a）消防废液。
3） 报废灭火器瓶
本项目灭火会产生报废灭火器瓶，产生量约0.005t/a。
（2）固体废物鉴别
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）、《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2025）的规定以及按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）中相关编制要求，本项目固体废物鉴别情况见表4-12。
本项目固废鉴别情况汇总表（t/a）
	序号
	固体废物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	产生周期
	预测产生量
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	
	是否属于固体废物
	判定依据

	1 
	生活垃圾
	办公生活
	固
	纸、塑料
	每天
	0.625
	√
	《固体废物鉴别标准  通则》（GB 34330-2025）

	2 
	废包装材料
	组装
	固
	线材、纸
	每天
	0.05
	√
	

	3 
	废电池电芯
	测试检验
	固
	电池、电芯
	每天
	1.4
	√
	

	4 
	泡电池废液
	测试检验
	液
	电池废液
	每天
	2.16
	√
	

	5 
	消防废液
	测试检验
	液
	消防废液
	每天
	0.006
	√
	

	6 
	报废灭火器瓶
	测试检验
	固
	灭火器瓶
	每天
	0.005
	√
	


（3）固体废物属性判定及危险废物汇总
本项目产生的固体废物属性判定情况见下表。
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	本项目固体废物产生及处理、处置一览表
	序号
	固废名称
	属性
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物类别
	废物代码
	产生量
t/a
	处置去向

	1 
	生活垃圾
	生活垃圾
	办公生活
	固
	纸、塑料
	《国家危险废物名录》（2025版）
	/
	SW64
	900-099-S64
	0.625
	环卫清运

	2 
	废包装材料
	一般工业固废
	组装
	固
	线材、纸
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.05
	暂存，合规处置

	3 
	废电池电芯
	
	测试检验
	固
	电池、电芯
	
	/
	SW17
	900-012-S17
	1.4
	

	4 
	报废灭火器瓶
	
	测试检验
	固
	灭火器瓶
	
	/
	SW17
	900-099-S17
	0.005
	

	5 
	泡电池废液
	危险废物
	测试检验
	液
	电池废液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	2.16
	危废贮存点暂存，合规处置

	6 
	消防废液
	
	测试检验
	液
	消防废液
	
	T/C/I/R
	HW49
	900-047-49
	0.006
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	本项目危险废物汇总表（t/a）
	危险废物名称
	危险废物类别
	废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序
	形态
	主要成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	泡电池废液
	HW49
	900-047-49
	2.16
	测试检验
	液
	电池废液
	每天
	T/C/I/R
	合规处置

	消防废液
	HW49
	900-047-49
	0.006
	测试检验
	液
	消防废液
	每天
	T/C/I/R
	


（4）一般固体废物环境影响分析
本项目设置5m2一般固废暂存库，最大储存能力约3t，在定期清理的情况下，可以满足企业正常生产情况的需求。
一般固废暂存库应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
（5）危废暂存间环境影响分析
本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起实施）要求进行本项目危险废物的环境影响分析。主要包括危险废物贮存场所（设施）环境影响分析、运输过程的环境影响分析、委托处置的环境影响分析三大方面。
1）危险废物贮存场所环境影响分析
本项目设置危废贮存点0.5m2用于暂存泡电池废液、消防废液，贮存点具有固定的区域边界，下方设置防渗托盘。在定期处置的前提下，可以满足危废暂存的需求。
2）运输过程的环境影响分析
①厂区内运输过程
厂区内运输必须先将危险废物密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。
②危废外运过程
根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：
A. 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）
本项目危险废物严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部运输过程中，严格采取措施防止散落、泄漏，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境产生影响。
危险废物从项目厂区运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，确保运输过程中不会对运输沿线的敏感点产生影响。
B.《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）
a.企业危险废物转移须严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求管理。
b.对承运人或者接收人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
c.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
d.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
e.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
f.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。
3）委托利用或处置可行性分析
本项目产生的危险废物，均统一收集后，于危废贮存点暂存，并委托有资质单位处理。本项目建成企业将危险废物交由有资质危废处置单位处置。
企业可合作的危险废物处置单位有南京乾鼎长环保集团有限公司、南京乾江环境科技有限公司、中环信（南京）环境服务有限公司等，本项目产生的危险废物种类在上述危险废物处置单位的核准经营范围之内，且以上公司有足够的余量接纳。
本环评要求建设项目运行前必须与相关有资质单位签订危废处置协议，建设项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。
（6）贮存场所（设施）污染防治措施
1）一般工业固废
本项目一般工业固废按照相关要求分类收集贮存，暂存场所满足《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规定要求。
Ⅰ、贮存、处置场的建设类型与堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
[bookmark: bkReivew2123126]Ⅱ、企业已建立档案制度，将入厂贮存的一般工业固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
2）危险固废
企业车间内已设置0.5m2危废贮存点，贮存能力满足要求，危险废物贮存场所基本情况见下表。
本项目危险废物贮存场所基本情况表
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积（m2）
	贮存方式
	贮存能力（t）
	贮存周期

	危废贮存点
	泡电池废液
	HW49
	900-047-49
	车间
	0.5
	桶装
	0.54
	每周

	
	消防废液
	HW49
	900-047-49
	
	
	桶装
	0.002
	


危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设。
（7）危险废物环境风险评价
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害危险性，存在泄漏风险，建设单位应在废包装桶下方设置托盘，发生少量泄漏应立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。
[bookmark: bkReivew3522]本项目产生的液态危废一旦储存不当，会导致包装桶内残留的废液泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下：
1）对环境空气的影响：
本项目危险废物均以密封的包装贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。
2）对地表水的影响：
危废贮存点具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入园区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。
3）对地下水的影响：
危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，设置集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。
4）对环境敏感保护目标的影响：
[bookmark: bkReivew1113601]本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准做防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。
综上，本项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制在厂区内，环境风险可接受。
5.土壤、地下水环境影响分析
[bookmark: _Hlk58946322]（1）污染源分析
本项目可能污染地下水、土壤的污染物主要为液态原料，地下水、土壤环境影响源及影响途径见下表。
地下水、土壤环境影响源及影响因子识别
	污染源
	污染类型
	污染物名称
	污染途径
	备注

	危废贮存点
	泄漏
	泡电池废液、消防废液
	垂直入渗
	土壤、地下水


由上表可知，本项目地下水、土壤环境污染途径主要为垂直入渗，主要污染物为危险废物等。
（2）污染防控措施
1）源头控制
[bookmark: sys2346060]加强生产管理，严格原料取用、危险废物管理工作，制定原料取用制度、危险废物管理制度，避免原料、危险废物在厂内发生泄漏事故。
2）分区防渗
[bookmark: sys2348053]根据场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对本项目所在场地进行分区防渗，分区防渗方案及防渗措施见下表。
本项目分区防渗方案及防渗措施表
	序号
	防治分区
	分区位置
	防渗技术要求

	1
	重点防渗区
	危废贮存点、测试区
	等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，或参照（GB18598-2019）执行。

	2
	一般防渗区
	一般固废仓库、生产区
	地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层。

	3
	简单防渗区
	办公区、成品仓库等其他区域
	一般地面硬化


（3）跟踪监测要求
本项目污染单元污染途径简单、风险物质最大暂存量较小，在落实好防渗、防污措施后，物料或污染物能得到有效处理，无需对土壤和地下水进行跟踪监测。
6.风险影响分析
（1）物质风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B作为识别标准。主要涉及环境风险物质详见下表。
全厂涉及危险物质及数量
	序号
	名称
	单位
	最大储存量
	储存方式
	存储位置

	1 
	泡电池废液
	t
	0.54
	密封包装
	危废贮存点

	2 
	消防废液
	t
	0.002
	密封包装
	


项目涉及环境风险物质识别表
	序号
	风险物质名称
	风险物质类别
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	危险物质Q值

	1 
	泡电池废液
	健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）
	/
	0.54
	50
	0.0108

	2 
	消防废液
	
	/
	0.002
	50
	0.00004

	合计
	0.01084


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。


式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t；
上式计算结果可知：Q=0.01084<1，环境风险较小，进行简单分析。
（2）环境风险识别
1）物质危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，企业全厂涉及的风险物质主要为泡电池废液、消防废液。
2）生产系统危险性识别
①泄漏事故
项目泡电池废液、消防废液在贮存、运输过程中泄漏进入外环境，当未能及时有效处理时会污染泄漏地土壤环境。若泄漏物不慎进入雨水管网，还有可能污染周边地表水环境。
②火灾事故
当项目厂区内部发生火灾事故时，如可燃物质遇高热、明火燃烧引起火灾。燃烧的废气扩散会影响周边大气环境。灭火过程中产生的消防废水未截留在厂区内，可能会随着地面径流进入雨水管网，直接进入外部水体环境中，污染地表水环境。污染地表水的有毒有害物质未能及时有效处理，进入地下水体和土壤，进而污染地下水和土壤环境。
3）危险物质向环境转移的途径识别
企业危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见下表。
本项目代表性风险事故情形设定一览表
	序号
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	原料仓库
	电芯、外来电池
	火灾
	垂直入渗、大气扩散
	环境空气、土壤、地下水

	2
	危废贮存点
	泡电池废液、消防废液
	泄漏、火灾
	垂直入渗
	土壤、地下水


（3）环境风险防范措施
①技术、工艺及装备、设备、设施方面
[bookmark: OLE_LINK237]为降低生产场所空气中的有害物质浓度，车间及仓库需要配备必要的通风、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。
各类设备、泵机、管线、阀门、电气控制部位均应按规范设置位号、色标、输送介质、流向、开关等标志标识及安全警示标识。
②物料泄漏事故防范措施
泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。
泄漏应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道等限制性空间。
③事故废水控制措施
园区实行雨污分流，共有1个污水排放口，1个雨水排放口，尚未安装截止阀。因企业为租赁厂房，无法挖事故池，因此购置堵水气囊、应急水囊、抽水泵等设施。厂区应配备相应的应急物资、应急救援队伍，并定期演练；若发生事故时，第一时间投掷堵水气囊，将事故废水、消防废水截留在厂区内部，并利用抽水泵将事故废水转移至应急水囊中，经检测能达到接管标准，可接管至空港污水处理厂，若达不到接管标准则需委托有资质单位处置，杜绝以任何形式进入市政雨污管网。
应急事故池容量计算参考中国石油天然气集团有限公司企业标准《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）中给出的公式，事故应急池有效容积计算如下：
V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5
V1——收集系统范围内发生事故的物料量。公司内最大物料桶为泡电池桶，200L/桶，取0.2m3；
V2——发生事故的储罐、装置的消防水量。
发生事故时的消防水量，m3：
[image: ]
Q消——发生事故的储罐或装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消——消防设施对应的设计消防历时，h；
企业室内消火栓设计最大流量为20L/s，火灾延续时间以2h计，则消防水量V2＝20×2×3600×0.001＝144m3；
V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量；本项目V3=0m3；
V4——发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，本项目V4=0m3；
V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
V5=10qF
q——降雨强度，mm；按平均日降雨量：
q=qa/n
qa——年平均降雨量，mm，南京市年平均降雨量为1059.3mm；
n——年平均降雨日数，南京市年平均降雨日数为113天；
F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；本项目汇水面积以占地面积计，约0.07ha。
因此，V5=6.56m3。
根据事故废水存储设施总有效容积计算公式，V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5＝150.76m3。
综上，企业设置160m3应急水囊可保证发生事故时产生的废水不排入周边环境，避免对保护目标产生影响，满足要求。
企业环境风险防范应建立与空港经开区、江宁经济技术开发区对接、联动的风险防范体系。极端事故风险防控及应急处置应结合所在区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动区域环境风险防范措施，实现厂内与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。
（4）危废贮存、运输过程风险防范措施
本次环评要求危废贮存设施须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。
同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。
1）做好雨水、污水排放口水质监测工作，发现超标及时排查事故原因。
2）定时巡检，做好台账表。
3）建设单位应依据相关法律法规履行安全生产“三同时”手续。
预防机制详情
	突发环境事件
	预防机制

	物料泄漏
	1.加强对仓库的巡视工作，重点检测包装有无破裂，阀门是否失灵等；
2.做好危废贮存库地面防渗防腐处理，设置截流沟，防止泄漏的物料及消防废水排出厂界。

	暴雨、雷电等自然灾害
	1.密切注意天气变化，在暴雨等天气来临前对现场的物品进行收拾，对厂棚进行加固，对外露的设备进行保护，对可能积水的部位进行检查；

	火灾
	电芯及易燃物品进行防护保护；对供电线路进行巡检；对消防设施进行定期检查。火灾时确保消防废水进入污水处理设施。


7.排污口规范化设置
根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。
（1）污水排放口
本项目依托园区现有雨水、污水排口，项目建成后企业应在污水排口、雨水排放口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
（2）废气排放口
本项目不涉及排气筒。
（3）固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。
（4）固体废物暂存间
本项目设置5m2一般固废库，有防扬散、防流失、防渗漏等措施；设置1个0.5m2危废贮存点，建设要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
（5）设置标志牌要求
按照《关于规范市直管企业排污口环保图形标志的通知》（宁环办〔2014〕224号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物标志牌。
标志牌设置一览表
	序号
	名称
	具体位置
	数量
	排放因子

	1 
	废水总排口DW001
	园区东侧
	1个
	pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN

	2 
	雨水排口DW002
	园区东侧
	1个
	COD、SS

	3 
	一般固废库
	车间北部
	1个
	-

	4 
	危废贮存点
	测试区
	1个
	-


8.环境管理
（1）环境管理机构
[bookmark: sys2535067][bookmark: bkReivew3181254]项目建成后，厂区将设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
（2）环境管理内容
[bookmark: sys2537049]项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容。
[bookmark: sys2538067]1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
[bookmark: sys2539066]2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。
[bookmark: sys2541038]4）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向生态环境部门通报。
[bookmark: sys2542039]5）调查处理公司内污染事故和污染纠纷，建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。
（3）环境管理制度的建立
1）排污许可制度
本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的C3969其他智能消费设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），其属于名录表中的“三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39”之下的“智能消费设备制造396”中登记管理的“其他”，综合判定企业排污许可类型为登记管理。
排污许可类别判定表
	排污许可类别
项目类别

	重点管理
	简化管理
	登记管理

	三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39

	90
	通信设备制造392，广播电视设备制 造393，雷达及配套设备制造394，非 专业视听设备制造395，智能消费设 备制造396
	涉及通用工序重点管理的
	涉及通用工序简化管理的
	其他


2）环境管理体系
项目建成后，建立环境管理体系，以便全面系统地对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。
3）排污定期报告制度
要定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。
4）污染治理设施管理制度
对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。
5）社会公开制度
[bookmark: sys25680117]向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。
9.环境保护“三同时”验收
本项目在进行建设时，应严格按照“三同时”的规定，其中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。项目建设运营阶段应确保污染防治设施的运行效果，保证其发挥正常的效益。企业应制定严格的环境保护管理制度并认真落实，确保各环保措施正常运转，污染物达标排放。本项目环境保护“三同时”验收情况见下表。
环保投资和三同时验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施（建设数量、规模、处理能力等）
	处理效果、执行标准或拟达要求
	投资
（万元）
	完成时间

	废气
	无组织
	电池燃烧废气
	非甲烷总烃、氟化物、颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	-
	与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行

	
	
	危废贮存废气
	非甲烷总烃
	/
	
	-
	

	废水
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、TN
	生活污水经化粪池处理（依托园区）
	[bookmark: sys2600065]《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准
	-
	
依托
现有

	噪声
	设备噪声
	噪声
	合理布局，设备隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准
	1
	
依托现有
依托现有

	固废
	一般工业固废
	设置5m2一般固废库
	不产生二次污染
	-
	

	
	危险废物
	设置0.5m2危废贮存点
	
	1
	

	风险
	风险事故
	编制环境风险应急预案；设置风险防控措施；企业新增160m3应急水囊与堵水气囊
	1
	

	雨污分流、排污口规范化设置
	规范化接管口
	满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求
	依托园区现有
	

	“以新带老”措施
	/
	-

	总量平衡具体方案
	本项目建成后总量控制因子新增废气非甲烷总烃0.0026t/a、颗粒物0.0188t/a。废气污染物由江宁区大气减排项目平衡。
[bookmark: sys2641069]本项目建成后新增废水排放量50t/a，新增COD外排量0.0025t/a、氨氮外排量0.0003t/a，废水污染物由江宁区水减排项目平衡。
固体废物分类收集，妥善暂存，合理处置，无需申请总量。
	

	合计
	3
	






[bookmark: _Toc24209][bookmark: _Hlk54167917][bookmark: pindex2649]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	无组织厂界
	电池燃烧废气
	非甲烷总烃、氟化物、颗粒物
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	危废贮存废气
	非甲烷总烃
	/
	

	
	
	无组织厂区内
	/
	非甲烷总烃
	/
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、SS、氨氮、TP、TN
	生活污水经化粪池处理（依托园区现有）
	[bookmark: sys2681065]《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准

	声环境
	噪声
	厂界四周噪声
	减振隔声选用低噪声设备，合理布局，增加生产车间的密闭性等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	项目所产生的固废均得到合理处置，实现固废零排放，对周围环境影响较小。

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制
[bookmark: sys2693060]加强生产管理，严格原料取用、危险废物管理工作，制定原料取用制度、危险废物管理制度，避免原料、危险废物在厂内发生泄漏事故。
②分区防渗
[bookmark: sys2695033]根据场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对场地进行分区防渗。本项目不涉及土建施工，依托厂区内现有防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	[bookmark: bkReivew3812]（1）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于可用状态，以备在事故发生时，能及时、高效地发挥作用。
（2）危废贮存设施可根据产废情况，配备足够数量的防渗漏托盘，用于盛放危险废物。
（3）泄漏物料采用密封桶装方式存储。企业设置160m3应急水囊，雨、污水排放口配备堵水气囊。

	其他环境
管理要求
	（1）环境管理机构
[bookmark: sys2706063]项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
（2）环境管理内容
[bookmark: sys2708049]项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容：
[bookmark: sys2709066]①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。
[bookmark: sys2710065]②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。
③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。
[bookmark: sys2712039]④组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向生态环境主管部门通报。
[bookmark: sys2713043]⑤调查处理公司内污染事故和污染纠纷，建立污染突发事故分类分级档案和处理制度、台账记录。
（3）排污许可要求
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于C3969其他智能消费设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，排污许可为登记管理。
（4）信息公开
[bookmark: sys27170117]向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等。
（5）应急预案
根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2025〕4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），建设单位应编制事故应急预案及编制说明、环境事件风险评估报告、环境应急资源调查报告，并按照管理办法要求进行备案。
（6）竣工验收根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）和《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号），本项目建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
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[bookmark: _Toc1129]六、结论
	项目的建设符合国家和地方产业政策和环境政策，与区域规划相容，选址布局合理，符合南京市生态环境分区管控要求；项目采取的污染治理措施成熟可靠且技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准；项目的实施不会改变区域环境质量现状，不会影响区域环境目标的实现；项目环境风险影响处于可接受水平，风险防范措施切实可行。在有效落实环评中提出的各项环保措施和风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。



附表
[bookmark: pindex2737]建设项目污染物排放量汇总表
	     项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量（固体废物产生量）②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.0026
	0
	0.0026
	+0.0026

	
	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0188
	0
	0.0188
	+0.0188

	
	
	氟化物
	/
	/
	/
	0.0004
	0
	0.0004
	+0.0004

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	50
	0
	50
	+50

	
	COD
	/
	/
	/
	0.018/0.0025
	0
	0.018/0.0025
	+0.018/0.0025

	
	SS
	/
	/
	/
	0.007/0.0005
	0
	0.007/0.0005
	+0.007/0.0005

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0018/0.0003
	0
	0.0018/0.0003
	+0.0018/0.0003

	
	总氮
	/
	/
	/
	0.003/0.00075
	0
	0.003/0.00075
	+0.003/0.00075

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.0003/0.00003
	0
	0.0003/0.00003
	+0.0003/0.00003

	危险废物
	泡电池废液
	/
	/
	/
	2.16
	0
	2.16
	+2.16

	
	消防废液
	/
	/
	/
	0.006
	0
	0.006
	+0.006

	一般工业固废
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	废电池电芯
	/
	/
	/
	1.4
	0
	1.4
	+1.4

	
	报废灭火器瓶
	/
	/
	/
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.625
	0
	0.625
	+0.625
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附件清单
附件1  委托书
附件2  合同说明
附件3  备案证、登记信息单及设备清单
附件4  营业执照
附件5  租赁合同及不动产权证
附件6  规划环评审查意见
附件7  江苏省生态环境分区管控系统的查询报告
附件8  危废处置承诺
附件9  声明
附件10  未批先建承诺书
附件11  区域评估承诺书
附件12  报批申请书
附件13  不宜公开说明
附件14  公示截图
附件15  总量申请表
附件16  质量审核单

附图清单
[bookmark: pindex2913]附图1  项目所在地地理位置图
[bookmark: pindex2914]附图2  土地利用规划图
[bookmark: pindex2915]附图3  项目与江宁区生态保护红线位置图
[bookmark: pindex2916]附图4  项目与江宁区生态空间管控区位置图
[bookmark: pindex2917]附图5  项目与江宁区国土空间总体规划位置图
[bookmark: pindex2918]附图6  园区平面布置图
[bookmark: pindex2919]附图7  生产厂房平面布置图
[bookmark: pindex2920]附图8  环境保护目标分布图
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