摘要
江宁区义庆路以北、普济路以西地块（NJNBh020-11-007）（以下简称“调查地块”）位于南京市江宁区禄口街道山塘社区。调查地块四至范围为：东至普济路、南至义庆路、西至云龙路（在建道路）、北至仁寿路（在建道路），调查地块面积约为25031.88平方米。根据《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日起施行）第四百五十四条：用途变更为居住、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查应当在省、自治区、直辖市确定的时限前完成。根据《南京禄口新城中心区(NJNBh020)控制性详细规划》，调查地块规划用途为二类居住用地（R2）。南京伊环环境科技有限公司受南京禄口空港新城建设发展有限公司的委托，对该地块进行土壤污染状况调查工作。截至报告提交之日，调查地块规划项目尚未开工建设。
1.地块概况
调查地块位于南京市江宁区禄口街道山塘社区，占地面积25031.88平方米，地块内高粱已经收割，现状为待建空地。2005年以前，地块为农田、林地及田间道路。200年—2007年山塘社区拆迁，场地平整。2010年，地块内土地进行平整，开挖了田间排水灌溉渠，开展农业种植。2019年至2025年，地块南部种植树木，其余区域种植农作物。2022年征用为国有建设用地。2026年树木移栽，地块内种植农作物。
2.污染识别
根据历史影像图、现场踏勘和人员访谈，调查地块历史用途为农田、林地和田间道路，未进驻过工业企业，地块内无固体废弃物和外来堆土，未发现土壤污染痕迹，无潜在污染源。调查地块周边500m范围内现状为居住区、学校、道路、农田和待建空地。周边地块对本次调查地块的影响较小，无潜在污染源。调查地块表层土壤的快筛数值均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类用地筛选值（其中铬的检测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）第一类用地筛选）。
3.结论
[bookmark: _GoBack]根据资料收集、现场踏勘和人员访谈的结果综合分析，调查地块当前和历史上均无潜在的污染源，现场未发现明显的土壤污染痕迹，快筛数据均未超过《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第一类用地筛选值（其中铬的检测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB 4403/T 67-2020）第一类用地筛选）。因此，调查地块不属于污染地块，可用于后续规划项目的开发利用。
